# Connext API Datapunten

De datapunten die standaard opgeslagen worden in de cloud en beschikbaar zijn in API's vanaf Connext versie 916.00.2.

Datapoint | ID hexadecimaal | Categorie | Beschrijving | Eenheid | Rubriek
HETEL_SYST.BEGRENZING | A7 | HETEL. | Beperking hetelucht 0=GEEN 1=TEMP 2=CO₂ 3=CO₂+TEMP 4=EXTERN 5=GEWASBEHAND 6=MAX GAS 7=MIN TIJD AAN 8=MIN TIJD UIT |  | I118 I118.1 Zie 16 Beperking hetelucht .
HETEL_SYST.HETEL_AKT | B0 | HETEL. | Hetelucht 0=UIT 1=AAN |  | I118 I118.1 Vermelding van de toestand van het heteluchtsysteem. M106 Toestandsvermelding van de heteluchtregeling.
SCHAKREG.TEMP_AAN_BER | BE | HETEL. | Temperatuur hetelucht aan | °C | I118 Berekende kastemperatuur waaronder het heteluchtsysteem AAN gezet wordt (zie ook figuur Aan- en uitschakelen van het heteluchtsysteem).
SCHAKREG.TEMP_UIT_BER | BF | HETEL. | Temperatuur hetelucht uit | °C | I118 Berekende kastemperatuur waarboven het heteluchtsysteem UIT gezet wordt.
GEWASTEMP.GEM_GEWAS | D0 | MEETBOX | Planttemperatuur | °C | I100 Gemeten planttemperatuur op dit moment. M105 De gemeten planttemperatuur. M105.1 De gemeten planttemperatuur.
GEWASTEMP.GEWAS_RV | D2 | MEETBOX | RV | % | M105 De berekende relatieve luchtvochtigheid bij de gemeten planttemperatuur. M105.1 De relatieve luchtvochtigheid bij de gemeten planttemperatuur.
GEWASTEMP.GEWAS_VD | D3 | MEETBOX | VD | g/m³ | M105 Het berekende vochtdeficit bij de gemeten planttemperatuur. M105.1 Het vochtdeficit bij de gemeten planttemperatuur.
GEWASTEMP.GEWAS_VPD | D4 | MEETBOX | VPD | kPa | M105 Het berekende dampdrukdeficit bij de gemeten planttemperatuur. Het dampdrukdeficit is het verschil tussen de dampspanning in de huidmondjes van het gewas en de dampspanning in de kaslucht. M105.1 De berekende dampdrukdeficit bij de gemeten planttemperatuur.
KASLBOX.AV_KAS | 104 | MEETBOX | AV | g/m³ | I100 Gemeten relatieve luchtvochtigheid of vochtdeficit op dit moment. M105 De absolute vochtigheid. M105.1 De absolute vochtigheid.
KASLBOX.DAUWPUNT_KAS | 10E | MEETBOX | Dauwpunt | °C | M105 De berekende temperatuur waarbij het vocht uit de kaslucht condenseert. Als een deel van de plant onder deze temperatuur komt, zal deze 'nat slaan'. M105.1 De berekende temperatuur waarbij het vocht uit de kaslucht condenseert. Als een deel van de plant onder deze temperatuur komt, zal deze 'nat slaan'.
KASLBOX.GEM_CO2 | 10F | MEETBOX | CO₂ | ppm | M105 De gemeten CO2-concentratie. M105.1 De gemeten CO2-concentratie.
KASLBOX.GEM_KAS_RV | 110 | MEETBOX | RV | % | I100 Gemeten relatieve luchtvochtigheid of vochtdeficit op dit moment. M105 De relatieve luchtvochtigheid. M105.1 De relatieve luchtvochtigheid.
KASLBOX.GEM_KAS_VD | 111 | MEETBOX | VD | g/m³ | I100 Gemeten relatieve luchtvochtigheid of vochtdeficit op dit moment. M105 Het vochtdeficit. M105.1 Het vochtdeficit.
KASLBOX.GEM_KASNBOL | 112 | MEETBOX | Natte bol temperatuur | °C | M105 De natte boltemperatuur. M105.1 De gemeten natte bol temperatuur.
KASLBOX.GEM_KASTEMP | 113 | MEETBOX | Temperatuur | °C | I100 De gemeten kastemperatuur die doorgegeven wordt aan de regelingen. M105 De droge boltemperatuur, dus de kastemperatuur. M105.1 De gemeten kastemperatuur, die doorgegeven wordt aan de regelingen.
KASLBOX.MeasEnthalpy | 5DA0 | MEETBOX | Enthalpie | kJ/kg | M105 De gemeten enthalpie van de kaslucht.
KASLBOX.PLANT_TEMP | 127 | MEETBOX | Temperatuur | °C | M105 De berekende temperatuur van de plant, stengels en vruchten in de schaduw. M105.1 De berekende temperatuur van de plant, stengels en vruchten in de schaduw.
KASLBOX.RUWE_KASTEMP | 12C | MEETBOX | Kastemperatuur | °C | M105.1 De gemeten kastemperatuur op dit moment.
CPOMPSYS.GER_POMP_CAP | 148 | MOD.KOEL. | Ger pompcapaciteit | % | I222 Gerealiseerde pompcapaciteit van het modulerende koelsysteem.
CPOMPSYS.POMP_STATE | 14C | MOD.KOEL. | Toestand pomp 0=UIT 1=VASTROESTBEVEIL. 2=VERTR.UIT 3=AAN 4=VERTR.OMSL 5=HOOG TOER |  | I222 Vermelding van de pomp(en) in het koelsysteem.
MKOEL_IO.GEM_KOELW_TEMP | 163 | MOD.KOEL. | Gem koelwatertemperatuur | °C | I222 Gemeten temperatuur van het koelwater in het koelsysteem.
MOD_KOELS.BER_KOELW_TEMP | 165 | MOD.KOEL. | Ber koelwatertemperatuur | °C | I222 Berekende temperatuur van het koelwater in het koelsysteem.
VDC_STU.TOESTAND | 1C1 | MATRASPOMP | Toestand matraspomp 0=UIT 1=AAN |  | I134 De toestand van de matraspomp.
REG_FAN.AANTAL_FAN_AKT | 20A | M&V-REG | Aantal actieve vent.stappen |  | I130 Het aantal actieve ventilatorstappen, door de berekende ventilatorcapaciteit en gedwongen door bijvoorbeeld doeken, regen, storm of vorst. I133 Het aantal aangesloten ventilatorstappen in de toestanden AAN en GEDWONGEN AAN. M100 Het gemeten aantal actieve ventilatorstappen. M106 Het gemeten aantal actieve ventilatorstappen. M130 Het aantal actieve ventilatorstappen, door de berekende ventilatorcapaciteit en gedwongen door bijvoorbeeld doeken, regen, storm of vorst.
REG_FAN.TOEST_FANR | 20D | M&V-REG | Toestand ventilatorreg. 0=NIET ACTIEF 1=ACTIEF 2=BIJSCHAK 3=AFSCHAK 4=ROULEREN |  | I133
REG_PEF.BER_VENT_CAP | 216 | M&V-REG | Berekende ventilatorcapaciteit | % | I130 De mate waarin M&V koeling gewenst is. De berekende ventilatorcapaciteit bepaalt het aantal ventilatorstappen en het schakelmoment van de matraspomp. M130 De mate waarin M&V koeling gewenst is. De berekende ventilatorcapaciteit bepaalt het aantal ventilatorstappen en het schakelmoment van de matraspomp.
REG_PEF.GEW_FAN_AKT | 218 | M&V-REG | Ber aantal vent.stappen |  | I130 Het berekend aantal ventilatorstappen dat maximaal actief mag zijn. M130 Het berekend aantal ventilatorstappen dat maximaal actief mag zijn.
REG_PEF.PEF_AKTIEF | 221 | M&V-REG | M&V koeling actief 0=NEE 1=JA |  | I130 Vermelding of de M&V koeling actief is. M130 Vermelding of de M&V koeling actief is.
REG_PEF.REFERENTIE | 225 | M&V-REG | Gemeten M&V koeltemperatuur | °C | M106 De gemeten M&V koeltemperatuur.
REG_PEF.START_PEF | 226 | M&V-REG | Berekende M&V koeltemperatuur | °C | I130 De berekende (kas)temperatuurgrens waarboven de M&V koeling actief wordt. M106 De berekende M&V koeltemperatuur. M130 De berekende (kas)temperatuurgrens waarboven de M&V koeling actief wordt.
VntsPBand.CalcPBand100p | 6348 | VENT.REG | Berekende P-band | °C | M125.1 De berekende P-band, afhankelijk van de ingestelde (minimum en maximum) P-band, de weersinvloed op de P-band en de tijd verhogen & verlagen, waarover de ramen van 0% naar 100% gestuurd worden.
KASL_REF.ATR_GEM_KAS_TEMP | 37D | VENT.REG | Gemeten ventilatietemperatuur | °C | I100 De gemeten ventilatietemperatuur (kas- of planttemperatuur). M100 De gemeten ventilatietemperatuur (kas- of planttemperatuur).
VENTAFST.STW_RAAM | 4B0 | VENT.REG | Ber ventilatie temperatuur | °C | I120 De berekende ventilatietemperatuur na beïnvloedingen. I121 M100 De berekende ventilatietemperatuur. M100.1 De berekende ventilatietemperatuur. M106 De berekende ventilatietemperatuur.
VntsControl.ActAirExchange | 3A7 | VENT.REG | Ber luchtuitwisseling | m³/(uur.m²) | M120 De berekende luchtuitwisseling voor de ventilatieregeling.
VntsControl.MeasCtrlTemp | 4B4 | VENT.REG | Ventilatietemperatuur | °C | M106
VntsLeeSide.CalcMaxVentLee | 60BA | VENT.REG | Berekende max raam luw | % | M125 De berekende maximum raamstand aan de luwe zijde na eventuele beperkingen.
VntsLeeSide.CalcMinVentLee | 417 | VENT.REG | Berekende min raam luw | % | M125 De berekende minimum raamstand aan de luwe zijde.
VntsLeeSide.CalcVentLeePos | 3D4 | VENT.REG | Berekende raam luw | % | M125 De berekende raamstand aan de luwe zijde.
VntsLeeSide.CalcVtTempLee | 60BD | VENT.REG | Ber ventilatie temperatuur luw | °C | M120 Zodra de gemeten temperatuur boven de hier berekende ventilatietemperatuur voor de luwe zijde komt, wordt er aan de luwe zijde gestart met het opensturen van de ramen.
VntsLeeSide.CodeLimitMnLee | 60BF | VENT.REG | Beperking min raam luw 0=GEEN 1=MIN 2=GEWASBEHAND 3=DOEK 4=HETEL. 5=REGEN 6=VORST 7=STORM 8=MAX 9=M&V 10=WROBOT 11=ZON 12=VOCHT 13=LUWE ZIJDE 14=WIND 15=LUCHTUITWISSELING 16=UITLAAT 17=VRIJG 18=BUIEN BEV.F1 19=BUIEN BEV.F2 20=EXTRA INVLOED 21=AFW. TEMP 22=GEWASACT 23=INSTALLATIE 24=VERHOGEN 25=LUCHTCIRCULATIE |  | M125 Vermelding van de beperking van de minimumraamstand aan de luwe zijde. Zie Beperking_raamstand_Connext.
VntsLeeSide.CodeLimitMxLee | 60C0 | VENT.REG | Beperking max raam luw 0=GEEN 1=MIN 2=GEWASBEHAND 3=DOEK 4=HETEL. 5=REGEN 6=VORST 7=STORM 8=MAX 9=M&V 10=WROBOT 11=ZON 12=VOCHT 13=LUWE ZIJDE 14=WIND 15=LUCHTUITWISSELING 16=UITLAAT 17=VRIJG 18=BUIEN BEV.F1 19=BUIEN BEV.F2 20=EXTRA INVLOED 21=AFW. TEMP 22=GEWASACT 23=INSTALLATIE 24=VERHOGEN 25=LUCHTCIRCULATIE |  | M125 Vermelding van de beperking van de maximumraamstand aan de luwe zijde. Zie Beperking_raamstand_Connext.
VntsLeeSide.MeasVentLeePos | 3DE | VENT.REG | Gemeten raam luw | % | M125 De gemeten raamstand aan de luwe zijde.
VntsWindSide.CalcMaxVentWind | 60DA | VENT.REG | Berekende max raam wind | % | M125
VntsWindSide.CalcMinVentWind | 418 | VENT.REG | Berekende min raam wind | % | M125
VntsWindSide.CalcVentWindPos | 3D6 | VENT.REG | Berekende raam wind | % | M125
VntsWindSide.CalcVtTempWind | 3EA | VENT.REG | Ber ventilatie temperatuur wind | °C | M120 Zodra de gemeten temperatuur boven de hier berekende ventilatietemperatuur voor de windzijde komt, wordt er aan de windzijde gestart met het opensturen van de ramen.
VntsWindSide.CodeLimitMnWind | 3F1 | VENT.REG | Beperking min raam wind 0=GEEN 1=MIN 2=GEWASBEHAND 3=DOEK 4=HETEL. 5=REGEN 6=VORST 7=STORM 8=MAX 9=M&V 10=WROBOT 11=ZON 12=VOCHT 13=LUWE ZIJDE 14=WIND 15=LUCHTUITWISSELING 16=UITLAAT 17=VRIJG 18=BUIEN BEV.F1 19=BUIEN BEV.F2 20=EXTRA INVLOED 21=AFW. TEMP 22=GEWASACT 23=INSTALLATIE 24=VERHOGEN 25=LUCHTCIRCULATIE |  | M125
VntsWindSide.CodeLimitMxWind | 3EF | VENT.REG | Beperking max raam wind 0=GEEN 1=MIN 2=GEWASBEHAND 3=DOEK 4=HETEL. 5=REGEN 6=VORST 7=STORM 8=MAX 9=M&V 10=WROBOT 11=ZON 12=VOCHT 13=LUWE ZIJDE 14=WIND 15=LUCHTUITWISSELING 16=UITLAAT 17=VRIJG 18=BUIEN BEV.F1 19=BUIEN BEV.F2 20=EXTRA INVLOED 21=AFW. TEMP 22=GEWASACT 23=INSTALLATIE 24=VERHOGEN 25=LUCHTCIRCULATIE |  | M125
VntsWindSide.MaxRFallPh1Wind | 413 | VENT.REG | Max raam wind buienradar fase 1 | % | I125.1 Begrenzing van de raamstand aan de windzijde als door de buienradar een neerslagintensiteit wordt verwacht die groter is dan voor fase 1 is opgegeven.
VntsWindSide.MeasVentWindPos | 60E3 | VENT.REG | Gemeten raam wind | % | M125
ALG_POMP_.POMP_DRAAIT | 56F | buis | Pomp actief 0=NEE 1=JA |  | M115.2 Vermelding of de circulatiepomp geactiveerd is.
RVW_BUIS.MAX_BUIS | 632 | buis | Berekende maximale buistemperatuur | °C | I115 I116 M115 De berekende maximum buistemperatuur na beïnvloeding(en).
RVW_BUIS.MIN_BUIS | 633 | buis | Berekende minimale buistemperatuur | °C | I115 I116 M115 De berekende minimum buistemperatuur na beïnvloeding(en).
VERWNET.BER_BUIS_T | 651 | buis | Berekende buistemperatuur | °C | M100.1 De berekende buistemperatuur. M106 De berekende buistemperatuur. M115 De berekende buistemperatuur.
VERWNET.GEM_BUIS_T | 652 | buis | Buistemperatuur | °C | M100 De gemeten buistemperatuur. M106 M115 De gemeten buistemperatuur.
VN_RETOUR.GEM_RET_TEMP | 658 | buis | Retour temperatuur | °C | M100 De gemeten retourtemperatuur van de buis. M115 De gemeten retourwatertemperatuur.
VNET_STREEF.GESEL_MAX_BUIST | 674 | buis | Ingestelde maximale buistemperatuur | °C | M115 De ingestelde maximum buistemperatuur van de periode die op dit moment geactiveerd is.
VNET_STREEF.GESEL_MIN_BUIST | 675 | buis | Ingestelde min buis | °C | M115 De ingestelde minimum buistemperatuur van de periode die op dit moment geactiveerd is.
KASL_REF.ATR_GEM_KAS_TEMP | 6A3 | VERW.REG | Gemeten verwarmingstemperatuur | °C | I100 De gemeten verwarmingstemperatuur (kas- of planttemperatuur). M100 De gemeten verwarmingstemperatuur (kas- of planttemperatuur).
MODVERW_.GER_AUT_VERM | 6CB | VERW.REG | Ger vermogen aut.verw.net | kW | M112 Het gerealiseerde vermogen door autonome verwarmingsnetten.
VERWCTL.GER_EXT_VERM | 6E3 | VERW.REG | Totaal extern vermogen | kW | M112 Totale som van de externe vermogens die invloed hebben op de vermogensvraag van de verwarmingsregeling. geleverd door assimilatiebelichting en heteluchtkachels.
VERWCTL.GEW_KASTEMP | 6E5 | VERW.REG | Gewenste verwarmingstemperatuur | °C | M100 De berekende verwarmingstemperatuur. M100.1 De berekende verwarmingstemperatuur. M106 De berekende verwarmingstemperatuur. M110 De berekende verwarmingstemperatuur waarin rekening is gehouden met invloeden, maximumverhoging en maximumverlaging van I110.1 Verwarming/Invloeden en temperatuurbalansregeling. M112 De berekende verwarmingstemperatuur waarin rekening is gehouden met invloeden, maximumverhoging en maximumverlaging van I110.1 Verwarming/Invloeden en temperatuurbalansregeling.
VERWCTL.GEW_VERM_MODVW | 6E7 | VERW.REG | Gewenst vermogen totaal | kW | M112 Het gewenste vermogen om de kas op de juiste temperatuur te houden of te krijgen.
VERWCTL.REFERENTIE | 6F6 | VERW.REG | Gemeten verwarmingstemperatuur | °C | M106 De gemeten temperatuur voor deze verwarmingsregeling.
DKMAN.GEW_DKFUNC | 8D2 | DOEKREG | Gewenste doekfunctie 0=GEEN 1=VOCHT 2=SCHERM 3=ENERGIE 4=VERDUIS 5=VOLG 6=GEVEL |  | M160 Vermelding van de gewenste (nieuwe) doekfunctie.
EnergCurGen_Calc.CurTotalCond | 5E48 | DOEKREG | Berekende toestand doek 0=DICHT 1=OPEN |  | M162 Geeft aan wat de gewenste doekstand is, rekening houdend met alle gestelde voorwaarden.
EnergCurGen_Calc.LimitEnergCurStr | 5E5D | DOEKREG | Beperking energiedoek strategie 0=GEEN 1=PER.EINDTIJD 2=GEDWONGEN OPEN 3=GEDW.DICHT 4=AUTO OPEN 5=AUTO DICHT 6=BUIEN BEV. |  | M162
ENSTR_STEPS.DkPrBovenDkTlu | 5EF3 | DOEKREG | Gem. temperatuur boven doek | °C | I162.1 De gemeten temperatuur van de lucht boven het doek. M162 De gemeten temperatuur boven het doek die gebruikt wordt voor de temperatuurverschilvoorwaarde.
GapControl.CalcedGapSize | 928 | DOEKREG | Kiergrootte actueel | % | I165 De actuele kiergrootte is de grootste van de temperatuurkier en de vochtkier (is ook zichtbaar in M160). M160 De berekende kiergrootte is de grootste van de berekende temperatuurkier en de berekende vochtkier.
GapControl.DeltaHumAvg | 931 | DOEKREG | Gemeten verschil vocht | g/m³ | I165 Verschil in absolute vochtigheid op basis waarvan de volgende stap open of dicht is berekend.
GapControl.DeltaTempAvg | 932 | DOEKREG | Gemeten verschil temperatuur | °C | I165 Temperatuurverschil op basis waarvan de volgende stap open of dicht is berekend.
RVSTW_SAVE.GEW_DKST | 9B3 | DOEKREG | Berekende vochtdoekstand | % | I164
SCSTW.ScDkStandDemp | 9D3 | DOEKREG | Berekende schermdoekstand | % | I163
SDK_StralRef.StralRefVsGem | 9DB | DOEKREG | Gebruikte straling | W/m² | I160.4 De straling die gebruikt wordt voor het regelen van het schermdoek in de afdeling. I160.4 De straling die gebruikt wordt voor het regelen van het autonome schermdoek. I163
VDSTW.GEW_DKST | 9DF | DOEKREG | Berekende verduisteringsdoekstand | % | I161
VERD_StralRef.StralRefVsGem | 9F1 | DOEKREG | Toegepaste straling verduisteringsdoek | W/m² | I160.4 De straling die gebruikt wordt voor het regelen van het verduisteringsdoek in de afdeling. I160.4 De straling die gebruikt wordt voor het regelen van het autonome verduisteringsdoek.
VerdDoekPer.VoorwaardeGeldig | A18 | DOEKREG | Voorwaarde geldig 0=NEE 1=JA |  | I161
vlg_doek.BER_DOEKST | A1B | DOEKREG | Berekende gevel-volgdoekstand | % | I166
vlg_doek.MAX_DOEKST | A1E | DOEKREG | Max doekstand | % | I166 Maximum doekstand wanneer het doek vanuit de gevel-volgdoekfunctie dicht gestuurd wordt.
DKST_VB.BEGR_CODE | A4F | DOEK | Doekstand beperking 0=GEEN 1=RAMEN 2=ELEKTR 3=VRIJG 4=KLOK 5=VAST 6=INSTALLATIE 7=BELICHTING 8=GEWASBEHAND 9=VENTIL 10=KIER 12=STORM 13=EXTERN MAX 14=EXTERN MIN 15=BUIEN BEV.F1 16=BUIEN BEV.F2 17=LICHTUITSTOOT |  | I168 Vermelding van de huidige doekstand beperking. M160 Vermelding van de huidige doekstand beperking, zie I168 Doek sturing.
DKST_VB.BER_DKST | 67AA | DOEK | Berekende doekstand | % | M160 De berekende doekstand van de Ger doekfunctie .
DKST_VB.DK_FUNC | A56 | DOEK | Ger doekfunctie 0=GEEN 1=VOCHT 2=SCHERM 3=ENERGIE 4=VERDUIS 5=VOLG 6=GEVEL |  | I168 De actieve doekfunctie die de doekstand bepaalt eventueel in combinatie met een kierregeling. M160 De op dit moment geldende doekfunctie.
DKST_VB.DoekStandGer | A5C | DOEK | Gemeten doekstand | % | M100 De gemeten doekstand in de afdeling. M160 De gemeten doekstand bij doekstandmeting en de huidige doekstand berekend uit de looptijd.
DKST_VB.GEW_DKST | A62 | DOEK | Gewenste doekstand | % | M160
PARMe.PARGemMed | BBB | PAR OPN. | PAR | µmol/s/m² | M4 M105 De gemeten PAR in de afdeling. Bij meerdere PAR-metingen in de afdeling kiest u in I100.3 Installaties/Straling en afdeling welke meting hier getoond wordt.
afd_groeilicht.Ger_niveau | CDA | AFD | Aantal actieve groeilichtstappen |  | M106 Aantal aangeschakelde groeilichtstappen (onvertraagd)
AFD_SOM.BER_AFD_STRAL | CE1 | AFD | Berekende straling kas | W/m² | M100 De berekende straling in de afdeling. Deze waarde wordt berekend aan de hand van de gemeten straling buiten, de zonshoogte, de installatie en het gebruik ervan. Hierbij wordt geen rekening gehouden met omstandigheden zoals het krijten of vervuiling van het kasdek, condensatie tegen het kasdek en veroudering van de (groeilicht)installatie.
AFD_SOM.BER_ASS_STRAL | CE3 | AFD | Berekende straling groeilicht | W/m² | M100 De berekende straling afgegeven door het groeilicht.
AFD_SOM.CalcParInside | 7BBC | AFD | Ber. PAR | µmol/s/m² | M100 De berekende PAR in de afdeling. Deze waarde wordt berekend aan de hand van de gemeten PAR-buiten, de zonshoogte, de installatie en het gebruik hiervan. Hierbij wordt geen rekening gehouden met omstandigheden zoals krijten of vervuiling van het kasdek, condensatie tegen het kasdek en veroudering van de (groeilicht)installatie.
AFD_SOM.ParGrowingLights | 7BBD | AFD | PAR gr.licht | µmol/s/m² | M100 De berekende PAR-bijdrage van het groeilicht.
AfdRegElekSm.ElecTdCompTot | CFA | AFD | Elektr. totaal | kWh | M107 Gecumuleerde elektriciteitsverbruik vanaf het etmaaltijdstip van alle groeilichtsystemen en luchtbehandelingssystemen in de afdeling.
AfdRegElekSm.ElecTdCompTotM2 | CF9 | AFD | Elektr per m² | kWh/m² | M107 Gecumuleerde elektriciteitsverbruik vanaf het etmaaltijdstip van alle groeilichtsystemen en luchtbehandelingssystemen per m² in de afdeling.
AfdRegElekSm.ElecYdCompTot | CF8 | AFD | Elektr. totaal | kWh | M107
AfdRegElekSm.ElecYdCompTotM2 | CF7 | AFD | Elektr per m² | kWh/m² | M107
AfdRegGasSm.GasSmTd_m2 | CFD | AFD | Gas per m² | m³/m² | M107 Het gasverbruik van vandaag per m² in de afdeling.
AfdRegGasSm.GasSmTd_tot | CFE | AFD | Gas totaal | m³ | M107 Het totale gasverbruik van vandaag in de afdeling.
AfdRegGasSm.GasSmYd_m2 | CFB | AFD | Gas per m² | m³/m² | M107
AfdRegGasSm.GasSmYd_tot | CFC | AFD | Gas totaal | m³ | M107
DryPhase.CurrentDryPhase | D22 | AFD | Actieve droogfase |  | M106 De beregening heeft plaats gevonden en de vermelde droogfase is actief.
DryPhase.IrrigationActive | D23 | AFD | Beregening actief 0=NEE 1=JA |  | M106 De beregening is actief.
GEM_GEWASTEMP.GEM_GEWAS_RV | D29 | AFD | RV | % | M100 De berekende relatieve luchtvochtigheid bij de gemeten planttemperatuur.
GEM_GEWASTEMP.GEM_GEWAS_TEMP | D2A | AFD | Gemeten planttemperatuur | °C | M100
GEM_GEWASTEMP.GEM_GEWAS_VD | D2B | AFD | VD | g/m³ | M100 Het berekende vochtdeficit bij de gemeten planttemperatuur.
GEM_GEWASTEMP.GEM_GEWAS_VPD | D2C | AFD | VPD | kPa | M100 Het berekende dampdrukdeficit bij de gemeten planttemperatuur. Het dampdrukdeficit is het verschil tussen de dampspanning in de huidmondjes van het gewas en de dampspanning in de kaslucht.
INVL_FAC_VERW.GESEL_VWTEMP | D40 | AFD | Gecorrigeerde verwarmingstemperatuur | °C | M110 De verwarmingstemperatuur, eventueel gecorrigeerd door de etmaaltemperatuurregeling. Deze temperatuur kan ook een correctie-instelling zijn.
INVL_FAC_VERW.STW_VERW | D4E | AFD | Ber verwarmingstemperatuur | °C | I110 Berekende verwarmingstemperatuur na beïnvloeding(en). I111 M110 De berekende verwarmingstemperatuur waarin rekening is gehouden met invloeden, maximumverhoging en maximumverlaging van I110.1 Verwarming/Invloeden.
KASL_REF.ATR_GEM_KAS_AV | D58 | AFD | AV | g/m³ | M100 De gemeten absolute luchtvochtigheid.
KASL_REF.ATR_GEM_KAS_CO2 | D59 | AFD | CO₂ | ppm | M100
KASL_REF.ATR_GEM_KAS_RV | D5A | AFD | RV | % | M100 De gemeten relatieve luchtvochtigheid.
KASL_REF.ATR_GEM_KAS_TEMP | D5B | AFD | Kastemperatuur | °C | M100 De gemeten kasluchttemperatuur.
KASL_REF.ATR_GEM_KAS_VD | D5C | AFD | VD | g/m³ | M100 Het gemeten vochtdeficit.
LuchtConditie.ActieveFase | D88 | AFD | Actieve fase gewasbehandeling 0=UIT 1=FASE 1 2=FASE 2 3=FASE 3 4=FASE 4 5=FASE 5 6=FASE 6 |  | M106 De actieve fase van de gewasbehandelingsstrategie.
PAR_Ref.PARRefVsGem | D8E | AFD | Gemeten | µmol/s/m² | I100 Het gemeten PAR-niveau in de afdeling. M100 De gemeten PAR in de afdeling. Bij meerdere PAR-metingen in de afdeling kiest u in I100.3 Installaties/Straling en afdeling welke meting hier getoond wordt.
Stral_Ref.StralRefVsGem | DF1 | AFD | Straling | W/m² | I100 De gemeten straling in de afdeling. M100 De gemeten straling in de afdeling. Bij meerdere stralingsmetingen in de afdeling kiest u in I100.3 Installaties/Straling en afdeling welke meting hier getoond wordt.
Temp24hour.Actual24hTemp | E19 | AFD | Gerealiseerde etmaaltemperatuur huidig etmaal | °C | I104 De gerealiseerde gemiddelde temperatuur van vandaag (vanaf Starttijd etmaal). Door bijvoorbeeld instraling kan deze afwijken van Verwachte etmaaltemp tot nu.
Temp24hour.ActualCorrPerc | E1A | AFD | Berekende correctie | % | I104 De actuele temperatuurafwijking ten opzichte van de maximale correctie ( Maximale correctie omhoog en Maximale correctie omlaag ).
Temp24hour.ActualRTRvalPAR | 7D86 | AFD | Ger RTR per 10 mol/m² huidige etmaal | °C | I104 De RTR van vandaag berekend op basis van de etmaaltemperatuur, de basistemperatuur en de PAR-som. Zie RTR.
Temp24hour.ActualRTRvalRad | 7D87 | AFD | Ger RTR per 1000 J/cm² huidige etmaal | °C | I104 De RTR van vandaag berekend op basis van de etmaaltemperatuur, de basistemperatuur en de stralingssom. Zie RTR.
Temp24hour.DeviationState | E23 | AFD | Berekende regelactie 0=GEEN 1=VERLAGEN 2=VERHOGEN |  | I104 Geeft aan hoe de temperatuurafwijking worden gecompenseerd. Aan het begin van een correctieperiode wordt de regelactie van de correctie bepaald. Tijdens de correctieperiode kan de benodigde regelactie met een vertraging omdraaien.
Temp24hour.Exp24hTActual | E25 | AFD | Verwachte etmaaltemperatuur tot nu | °C | I104 De verwachte gemiddelde temperatuur tot nu.
Temp24hour.Final24hTemp | E27 | AFD | Gewenste etmaaltemperatuur huidig etmaal | °C | I104 I104 I104 De gewenste gemiddelde temperatuur van vandaag (vanaf Starttijd etmaal).
Temp24hour.PrevActual24hT | E30 | AFD | Gerealiseerde etmaaltemperatuur vorig etmaal | °C | I104 De gerealiseerde gemiddelde temperatuur van gisteren (vanaf Starttijd etmaal).
Temp24hour.PrevBase24hTemp | 7DB5 | AFD | Ingestelde basistemperatuur vorige etmaal | °C |
Temp24hour.PrevFinal24hT | E31 | AFD | Gewenste etmaaltemperatuur vorige etmaal | °C | I104
Temp24hour.PrevPARSmOutside | 7DB7 | AFD | RTR PAR-som buiten vorige etmaal | mol/m² |
Temp24hour.PrevPARSumInside | 7DB8 | AFD | RTR PAR-som binnen vorige etmaal | mol/m² |
Temp24hour.PrevRadSmOutside | 7DB9 | AFD | RTR stralingssom buiten vorige etmaal | J/cm² |
Temp24hour.PrevRadSumInside | 7DBA | AFD | RTR stralingssom binnen vorige etmaal | J/cm² |
Temp24hour.PrevRTRvaluePAR | 7D8A | AFD | Ger RTR per 10 mol/m² vorige etmaal | °C | I104 De RTR van gisteren berekend op basis van de etmaaltemperatuur, de basistemperatuur en de PAR-som. Zie RTR.
Temp24hour.PrevRTRvalueRad | 7D8B | AFD | Ger RTR per 1000 J/cm² vorige etmaal | °C | I104 De RTR van gisteren berekend op basis van de etmaaltemperatuur, de basistemperatuur en de stralingssom. Zie RTR.
Temp24hour.PrevSetRTRperKJ | 7DBB | AFD | Ingestelde RTR per 1000 J/cm² vorige etmaal | °C |
Temp24hour.PrevSetRTRperMol | 7DBC | AFD | Ingestelde RTR per 10 mol/m² vorige etmaal | °C |
TempStrategy.RecipeHeatTemp | E40 | AFD | Ingestelde verwarmingstemperatuur | °C | M110 De ingestelde verwarmingstemperatuur van de periode die op dit moment geactiveerd is.
TempStrategy.RecipeVentTemp | E3F | AFD | Ingestelde ventilatie temperatuur | °C | M120 De ingestelde ventilatietemperatuur van de periode die op dit moment geactiveerd is.
TrAfdPARSomRef.PARRefSomBer | E44 | AFD | PAR-som | mol/m² | M100 De gemeten PAR-som in de afdeling geteld vanaf het tijdstip zon-op (M4 Overzicht/Metingen).
TrAfdStralSomRef.StralRefSomBer | E47 | AFD | Stral.som | J/cm² | M100 De gemeten stralingssom in de afdeling geteld vanaf het tijdstip zon-op (M4 Overzicht/Metingen).
UI_KOEL.BER_KOEL_TEMP | E49 | AFD | Koeltemperatuur berekend | °C | I220 Berekende temperatuur van de koelcel, kas of kasgrond. M106 De berekende koeltemperatuur.
UI_KOEL.BER_VRIJG | E4A | AFD | Vrijgave koeling 0=NEE 1=JA |  | I220 Vermelding of de koeling vrijgegeven is.
VENTSTREEF.GES_STW_RAAM | E73 | AFD | Gecorrigeerde ventilatie temperatuur | °C | M120 De ventilatietemperatuur, eventueel gecorrigeerd door de etmaaltemperatuurregeling. Deze temperatuur kan ook een correctie-instelling zijn.
ZonHoogte.StrDoorlaatAlg | E96 | AFD | Stralingsdoorlaat kasdek | % | I101 De gebruikte stralingdoorlaat van het kasdek. De stralingsdoorlaat wordt gebruikt voor meerdere regelingen, zoals de lichtregeling, de verwarmingsregeling, de ventilatieregeling, de verdampingssomstart in de beregening en voor de berekening van de koptemperatuur van het gewas.
Afname_Trafo.ActualCapacity | 6A30 | AFNAME TRAFO | Ger elektrisch vermogen | kW | M200 De som van het totale maximale elektrische vermogen van alle aan deze afnametrafo gekoppelde groeilichtsystemen en andere elektrische afnemers.
Afname_Trafo.CalcLimitation | 6A31 | AFNAME TRAFO | Beperking 0=GEEN 1=SPER 2=VRAAG MAX 3=INSTALL MAX |  | M200 De beperking het gewenste elektrische vermogen van deze afnametrafo.
Afname_Trafo.DesiredCapacity | 6A32 | AFNAME TRAFO | Gew elektrisch vermogen | kW | M200 De som van het totale gewenste vermogen van alle aan de aangesloten consumenten geleverd moet worden.
Afname_Trafo.Meas_Sper | 6A37 | AFNAME TRAFO | Gebruikte waarde 0=NEE 1=JA |  | M200
DKMAN.GEW_DKFUNC | 1094 | DOEKREG | Gewenste doekfunctie 0=GEEN 1=VOCHT 2=SCHERM 3=ENERGIE 4=VERDUIS 5=VOLG 6=GEVEL |  | M160 Vermelding van de gewenste (nieuwe) doekfunctie.
EnergCurGen_Calc.CurTotalCond | 5E59 | DOEKREG | Berekende toestand doek 0=DICHT 1=OPEN |  | M162 Geeft aan wat de gewenste doekstand is, rekening houdend met alle gestelde voorwaarden.
EnergCurGen_Calc.LimitEnergCurStr | 5E72 | DOEKREG | Beperking energiedoek strategie 0=GEEN 1=PER.EINDTIJD 2=GEDWONGEN OPEN 3=GEDW.DICHT 4=AUTO OPEN 5=AUTO DICHT 6=BUIEN BEV. |  | M162
ENSTR_STEPS.DkPrBovenDkTlu | 5F16 | DOEKREG | Gem. temperatuur boven doek | °C | I162.1 De gemeten temperatuur van de lucht boven het doek. M162 De gemeten temperatuur boven het doek die gebruikt wordt voor de temperatuurverschilvoorwaarde.
GapControl.CalcedGapSize | 10EA | DOEKREG | Kiergrootte actueel | % | I165 De actuele kiergrootte is de grootste van de temperatuurkier en de vochtkier (is ook zichtbaar in M160). M160 De berekende kiergrootte is de grootste van de berekende temperatuurkier en de berekende vochtkier.
GapControl.DeltaHumAvg | 10F3 | DOEKREG | Gemeten verschil vocht | g/m³ | I165 Verschil in absolute vochtigheid op basis waarvan de volgende stap open of dicht is berekend.
GapControl.DeltaTempAvg | 10F4 | DOEKREG | Gemeten verschil temperatuur | °C | I165 Temperatuurverschil op basis waarvan de volgende stap open of dicht is berekend.
RVSTW_SAVE.GEW_DKST | 1175 | DOEKREG | Berekende vochtdoekstand | % | I164
SCSTW.ScDkStandDemp | 1195 | DOEKREG | Berekende schermdoekstand | % | I163
SDK_StralRef.StralRefVsGem | 119D | DOEKREG | Gebruikte straling | W/m² | I160.4 De straling die gebruikt wordt voor het regelen van het schermdoek in de afdeling. I160.4 De straling die gebruikt wordt voor het regelen van het autonome schermdoek. I163
VDSTW.GEW_DKST | 11A1 | DOEKREG | Berekende verduisteringsdoekstand | % | I161
VERD_StralRef.StralRefVsGem | 11B3 | DOEKREG | Toegepaste straling verduisteringsdoek | W/m² | I160.4 De straling die gebruikt wordt voor het regelen van het verduisteringsdoek in de afdeling. I160.4 De straling die gebruikt wordt voor het regelen van het autonome verduisteringsdoek.
VerdDoekPer.VoorwaardeGeldig | 11DA | DOEKREG | Voorwaarde geldig 0=NEE 1=JA |  | I161
vlg_doek.BER_DOEKST | 11DD | DOEKREG | Berekende gevel-volgdoekstand | % | I166
vlg_doek.MAX_DOEKST | 11E0 | DOEKREG | Max doekstand | % | I166 Maximum doekstand wanneer het doek vanuit de gevel-volgdoekfunctie dicht gestuurd wordt.
DKST_VB.BEGR_CODE | 1211 | DOEK | Doekstand beperking 0=GEEN 1=RAMEN 2=ELEKTR 3=VRIJG 4=KLOK 5=VAST 6=INSTALLATIE 7=BELICHTING 8=GEWASBEHAND 9=VENTIL 10=KIER 12=STORM 13=EXTERN MAX 14=EXTERN MIN 15=BUIEN BEV.F1 16=BUIEN BEV.F2 17=LICHTUITSTOOT |  | I168 Vermelding van de huidige doekstand beperking. M160 Vermelding van de huidige doekstand beperking, zie I168 Doek sturing.
DKST_VB.BER_DKST | 67AB | DOEK | Berekende doekstand | % | M160 De berekende doekstand van de Ger doekfunctie .
DKST_VB.DK_FUNC | 1218 | DOEK | Ger doekfunctie 0=GEEN 1=VOCHT 2=SCHERM 3=ENERGIE 4=VERDUIS 5=VOLG 6=GEVEL |  | I168 De actieve doekfunctie die de doekstand bepaalt eventueel in combinatie met een kierregeling. M160 De op dit moment geldende doekfunctie.
DKST_VB.DoekStandGer | 121E | DOEK | Gemeten doekstand | % | M100 De gemeten doekstand in de afdeling. M160 De gemeten doekstand bij doekstandmeting en de huidige doekstand berekend uit de looptijd.
DKST_VB.GEW_DKST | 1224 | DOEK | Gewenste doekstand | % | M160
REG_PEF.BER_VENT_CAP | 14EB | AUT.M&V | Berekende ventilatorcapaciteit | % |
REG_PEF.REFERENTIE | 14FA | AUT.M&V |  | °C | M106
REG_PEF.START_PEF | 14FB | AUT.M&V | Temperatuur M&V koeling actief | °C |
KASL_REF.ATR_GEM_KAS_TEMP | 1669 | AUT.VENT | Gemeten ventilatietemperatuur | °C |
TempStrategy.RecipeVentTemp | 1781 | AUT.VENT | Ingestelde ventilatie temperatuur | °C | M120 De ingestelde ventilatietemperatuur van de periode die op dit moment geactiveerd is.
VENTAFST.STW_RAAM | 17A6 | AUT.VENT | Ber ventilatie temperatuur | °C |
VENTSTREEF.GES_STW_RAAM | 17B8 | AUT.VENT | Gecorrigeerde ventilatie temperatuur | °C | M120 De ventilatietemperatuur, eventueel gecorrigeerd door de etmaaltemperatuurregeling. Deze temperatuur kan ook een correctie-instelling zijn.
VntsControl.MeasCtrlTemp | 17AA | AUT.VENT |  | °C | M106
VntsLeeSide.CalcMaxVentLee | 60BB | AUT.VENT | Berekende max raam luw | % | M125 De berekende maximum raamstand aan de luwe zijde na eventuele beperkingen.
VntsLeeSide.CalcMinVentLee | 1703 | AUT.VENT | Berekende min raam luw | % | M125 De berekende minimum raamstand aan de luwe zijde.
VntsLeeSide.CalcVentLeePos | 16C0 | AUT.VENT | Berekende raam luw | % | M125 De berekende raamstand aan de luwe zijde.
VntsLeeSide.CalcVtTempLee | 60BC | AUT.VENT | Ber ventilatie temperatuur luw | °C | M120 Zodra de gemeten temperatuur boven de hier berekende ventilatietemperatuur voor de luwe zijde komt, wordt er aan de luwe zijde gestart met het opensturen van de ramen.
VntsLeeSide.MeasVentLeePos | 16CA | AUT.VENT | Gemeten raam luw | % | M125 De gemeten raamstand aan de luwe zijde.
VntsWindSide.CalcMaxVentWind | 60DB | AUT.VENT | Berekende max raam wind | % | M125
VntsWindSide.CalcMinVentWind | 1704 | AUT.VENT | Berekende min raam wind | % | M125
VntsWindSide.CalcVentWindPos | 16C2 | AUT.VENT | Berekende raam wind | % | M125
VntsWindSide.CalcVtTempWind | 16D6 | AUT.VENT | Ber ventilatie temperatuur wind | °C | M120 Zodra de gemeten temperatuur boven de hier berekende ventilatietemperatuur voor de windzijde komt, wordt er aan de windzijde gestart met het opensturen van de ramen.
VntsWindSide.MeasVentWindPos | 60E2 | AUT.VENT | Gemeten raam wind | % | M125
ALG_POMP_.POMP_DRAAIT | 1A14 | AUT.VERW | Pomp actief 0=NEE 1=JA |  |
INVL_FAC_VERW.GESEL_VWTEMP | 1A5B | AUT.VERW | Gecorrigeerde verwarmingstemperatuur | °C | M110 De verwarmingstemperatuur, eventueel gecorrigeerd door de etmaaltemperatuurregeling. Deze temperatuur kan ook een correctie-instelling zijn.
INVL_FAC_VERW.STW_VERW | 1A69 | AUT.VERW | Ber verwarmingstemperatuur | °C |
KASL_REF.ATR_GEM_KAS_TEMP | 1A72 | AUT.VERW | Gemeten verwarmingstemperatuur | °C |
RVW_BUIS.MAX_BUIS | 1B3A | AUT.VERW | Berekende maximale buistemperatuur | °C |
RVW_BUIS.MIN_BUIS | 1B3B | AUT.VERW | Berekende minimale buistemperatuur | °C |
TempStrategy.RecipeHeatTemp | 1B63 | AUT.VERW | Ingestelde verwarmingstemperatuur | °C | M110 De ingestelde verwarmingstemperatuur van de periode die op dit moment geactiveerd is.
VERWCTL.GER_EXT_VERM | 1B8C | AUT.VERW | Totaal extern vermogen | kW | M112 Totale som van de externe vermogens die invloed hebben op de vermogensvraag van de verwarmingsregeling. geleverd door assimilatiebelichting en heteluchtkachels.
VERWCTL.GER_VERM | 1B8D | AUT.VERW | Ger vermogen verw.net | kW | M112 Het gerealiseerde vermogen door het verwarmingsnet.
VERWCTL.GEW_KASTEMP | 1B8E | AUT.VERW | Gewenste verwarmingstemperatuur | °C |
VERWCTL.GEW_VERM_MODVW | 1B90 | AUT.VERW | Gewenst vermogen totaal | kW | M112 Het gewenste vermogen om de kas op de juiste temperatuur te houden of te krijgen.
VERWCTL.REFERENTIE | 1B9F | AUT.VERW |  | °C | M106
VERWNET.BER_BUIS_T | 1BAC | AUT.VERW | Berekende buistemperatuur | °C |
VERWNET.GEM_BUIS_T | 1BAE | AUT.VERW | Gemeten buistemperatuur | °C |
VNET_STREEF.GESEL_MAX_BUIST | 1BD1 | AUT.VERW | Ingestelde maximale buistemperatuur | °C | M115 De ingestelde maximum buistemperatuur van de periode die op dit moment geactiveerd is.
VNET_STREEF.GESEL_MIN_BUIST | 1BD2 | AUT.VERW | Ingestelde min buis | °C | M115 De ingestelde minimum buistemperatuur van de periode die op dit moment geactiveerd is.
KASLBOX.GEM_CO2 | 1D72 | AUT.REF | CO₂ | ppm |
KASLBOX.GEM_KAS_RV | 1D73 | AUT.REF | RV | % |
KASLBOX.GEM_KAS_VD | 1D74 | AUT.REF | VD | g/m³ |
KASLBOX.GEM_KASNBOL | 1D75 | AUT.REF | NatBol | °C |
KASLBOX.GEM_KASTEMP | 1D76 | AUT.REF | Temperatuur | °C |
PAR_Ref.PARRefVsGem | 21AD | GROEIL.PROGR | Gebruikte PAR | µmol/s/m² | I205 I205.4 De gebruikte PAR voor het groeilichtprogramma.
Stral_Ref.StralRefVsGem | 21B2 | GROEIL.PROGR | Gebruikte straling | W/m² | I205 I205.4 De gebruikte straling voor het groeilichtprogramma.
STW_ASSB.CdBelAan | 21B7 | GROEIL.PROGR | Aanschakelwens 0=GEEN 1=BELICHTING 2=EXTERN |  | I205 Vermelding van de wens om het groeilicht aan te schakelen.
STW_ASSB.CdBep | 21B8 | GROEIL.PROGR | Beperking 0=GEEN 1=GEM STRALSOM 2=GEM PARSOM 3=VERW STRALSOM 4=VERW PARSOM 5=LANGE DAG 6=EXTERN UIT 7=AANPAS GRENS 8=VRIJG.BUITENTEMP 9=EXTERN AAN |  | I205
STW_ASSB.GER_STRAL_SOM | 21BB | GROEIL.PROGR | Stralingssom vandaag | J/cm² | I205 De som van de Gebruikte straling van vandaag, geteld vanaf de 21 Resettijd stralingssom tot nu.
STW_ASSB_PAR.AbPrPARGerSomVd | 21C3 | GROEIL.PROGR | PAR-som vandaag | mol/m² | I205 De som van de Gebruikte PAR van vandaag, geteld vanaf de 21 Resettijd PAR-som tot nu.
VERW_PAR_SOM.HuidigEtmaal | 21C7 | GROEIL.PROGR | Verwachte PAR-som vandaag | mol/m² | I205 De verwachte PAR-som voor vandaag.
KDAS_STU.BER_BEPERKING | 21D0 | STRENG | Beperking 0=GEEN 1=STRALSOM 2=MIN T AAN 3=MIN T UIT 4=WACHT VRIJG 5=EINDTIJD 6=WACHT VERW AAN 7=WACHT VERW UIT 8=GEWASBEHAND 9=WACHT DOEK 10=VRIJG.BUITENTEMP 11=VASTE STAND UIT 12=VASTE STAND AAN 13=EXTERN UIT 14=EXTERN AAN 15=DEALER STURING 16=INSTALLATIE 17=PERIODE GEBLOKKEERD 18=LOKALE SPER 19=ALTIJD GEDW UIT |  | I206 De beperking voor de streng van het groeilichtsysteem. M205 Zie I206 Groeilicht systeem/Realisatie.
KDAS_STU.TOEST_UITG | 21DC | STRENG | Ger toestand streng 0=UIT 1=AAN |  | I206 Gerealiseerde toestand van de streng. M205 De gerealiseerde toestand van streng X van het groeilichtsysteem.
AB_SYS.GER_AB_TOEST | 21E8 | SCHAK.LICHT | Gerealiseerde toestand 0=UIT 1=MIN T UIT 2=WACHT VRIJG 3=AAN 4=MIN T AAN 5=WACHT AAN 6=WACHT UIT |  | I206 De gerealiseerde toestand van het groeilichtsysteem.
AB_SYS.gew_ab_toest | 21EA | SCHAK.LICHT | 0=UIT 1=AAN |  |
KRAANGRP.DOORLOOP | 2234 | KRAANGROEP | Aantal keer fase actief |  | I401 Vermelding van het aantal maal (zie 17 Aantal keer fase ) dat de fase doorlopen is. De voortgang van de watergift is hiermee te volgen.
KRAANGRP.HWATER_STRALSOM | 223E | KRAANGROEP | Hoogste hoeveelheid water per stralingssom | ml/MJ | M100 De hoogste watergift van de kraangroep. M430 De hoogste watergift van de kraangroep. Afwijkingen worden gemeld, zie Meldingen en alarmen.
KRAANGRP.LWATER_STRALSOM | 2244 | KRAANGROEP | Laagste hoeveelheid water per stralingssom | ml/MJ | M100 De laagste watergift van de kraangroep. De Watergift is de hoeveelheid gegeven water per stralingssom, bepaald over de laatste 3 gietbeurten. M430 De laagste watergift van de kraangroep. De hoeveelheid gegeven water per stralingssom, bepaald over de laatste 3 gietbeurten. Afwijkingen worden gemeld, zie Meldingen en alarmen.
KRAANGRP.TOESTAND | 2253 | KRAANGROEP | Toestand kraangroep 0=RUST 1=WACHT 2=FASE 1 3=FASE 2 4=FASE 3 5=FASE 4 6=FASE 5 7=HALT 8=EXT.HALT 9=FASE HALT 10=AFBREKEN 11=STORING 1 12=STORING 2 13=STORING 3 14=STORING 4 15=STORING 5 |  | I401 Toestandsvermelding van de kraangroep. I402 Toestandsvermelding van de kraangroep. M100 Zie Toestand in I402 Handstart/Kraangroep & start. M430 Zie Toestand in I402 Handstart/Kraangroep & start.
NET_ELB.BEPERKING | 2262 | ELEKTR.NET | Beperking 0=GEEN 1=SPER |  | M200 De beperking van het elektriciteitsnet.
NET_ELB.BRON_PRODUCEERT | 2263 | ELEKTR.NET | Elektriciteit productie actief 0=NEE 1=JA |  | M200 Vermelding of de elektriciteitsproductie door het net actief is.
NET_ELB.GemVeExpMom | 2267 | ELEKTR.NET | Gemeten elektriciteitsexport | kW | M200 Gemeten hoeveelheid elektriciteit die aan het elektriciteitsnet wordt geleverd.
NET_ELB.GemVeImpMom | 2268 | ELEKTR.NET | Gemeten elektriciteitsimport | kW | M200 Gemeten hoeveelheid elektriciteit die het elektriciteitnet levert.
NET_ELB.GER_CAP_BRON | 2269 | ELEKTR.NET | Max elektrisch vermogen | kW | M200 Het maximaal te leveren elektrisch vermogen door het elektriciteitsnet.
NET_ELB.GEW_VERM_BRON | 226A | ELEKTR.NET | Gew elektrisch vermogen | kW | M200 Het aan het elektriciteitsnet gevraagde elektrische vermogen.
MENGER.BEPERKING | 2307 | MENGER | Beperking 0=GEEN 1=KANAAL 2=BAKKEN 3=CONFIGURATIE 4=STAP 5=SPANNINGSUITVAL 6=EXT.STORING 7=POMPSTORING 8=FLOW TE LAAG 9=FLOW TE HOOG 10=LEKKAGE ! 11=BEWAKING WATERKLEP 12=WATERKLEP OPEN 13=BEWAAK MESTSTOFKLEP 14=MESTSTOFKLEP OPEN 15=BAK 0 LITER 20=SELECTIE BAK 21=SCHOON WATER 30=FLOW DEFECT 31=ALARM SELECTIE BAK 32=ALARM POMP BAK 33=NIVEAU BAK TE HOOG 41=ALARM SEL TUSSENBAK 42=AL POMP TUSSENBAK 43=AL SPUI TUSSENBAK 44=AL SPOEL TUSSENBAK 45=NIVEAU TE HOOG TBAK 46=TUSSENBAK NIET LEEG 47=TUSSENBAK PAST NIET 100=I/O WATERKLEP 101=I/O POMP 102=I/O SELECTIE BAK 103=I/O SELEC TUSSENBAK 104=I/O POMP BAK 105=I/O MENGKANAAL 106=I/O FLOW 107=I/O SPUI TUSSENBAK 108=I/O SPOEL TUSSENBAK 110=BEGIN SPOEL 111=MINIMUM SPOEL 112=MAXIMUM SPOEL 113=EINDE SPOEL |  | I428 I428.1 Zie I428 Meststof instellingen
MENGER.BUSY_STAP | 2309 | MENGER | Stap |  | I428.1 De huidige stap van het mengproces, een overzicht van alle stappen staat op regel 2.
MENGER.BUSY_TOESTAND | 230A | MENGER | Toestand stap 0=--- 1=STOP 11=SPOEL ► 12=SPOEL ►► 13=SPOEL ►►► 20=LEKKAGE ? 21=MENGEN ► 22=MENGEN ►► 31=KLAAR |  | I428.1 Tijdens elke stap worden de volgende toestanden doorlopen.
MENGER.START | 2320 | MENGER | Vullen 0=NEE 1=ALLE BAKKEN 2=MESTSTOF-BAK 3=A-BAK 4=B-BAK 5=C-BAK 6=D-BAK 7=LOOG-BAK 8=ZUUR-BAK 12=MIN MESTSTOF-BAK 13=MIN A-BAK 14=MIN B-BAK 15=MIN C-BAK 16=MIN D-BAK 17=MIN LOOG-BAK 18=MIN ZUUR-BAK |  | I428 I428.1 Zie I428 Meststof instellingen
MENGER.TOESTAND | 2324 | MENGER | Toestand meststofmenger 0=--- 1=STOP 2=RUST 10=VULLEN BAK 11=VULLEN TUSSENBAK 20=TUSSENBAK -> BAK 21=TUSSENBAK -> SPUIEN 30=STORING 40=HALT |  | I428 I428.1 Zie I428 Meststof instellingen
UniMeasurements.ValueUni | 7AA6 | MAATW.METING | Uni |  | I705 Het resultaat van de universele meting, zonder eenheid.
CoBh_DosRef.DosFcoGew | 2671 | CO₂-BEHEER | Gewenst CO₂-productie | kg CO₂/uur | M250 M250.1 Gewenste CO2-productie voor het CO2-beheer. Deze vraag wordt bepaald door het optellen van de CO2-vragen vanuit de CO2-regelingen. M250.2 De gewenste CO2-productie voor het CO2-beheer. Deze vraag wordt bepaald door het optellen van de CO2-vragen vanuit de CO2-regelingen.
CoBh_Lev.FcoGer | 2676 | CO₂-BEHEER | Ger CO₂-productie | kg CO₂/uur | M250 De gerealiseerde CO2-productie door het CO2-beheer. M250.1 De gerealiseerde CO2-productie door het CO2-beheer.
CoBh_Verd.BeperkCdBer | 2686 | CO₂-BEHEER | Beperking CO₂-productie 0=GEEN 1=ALTERNATIEF 2=WARMTEBIJPROD 3=MAX KLEPPEN 4=MAX BRONNEN 5=AANTAL AAN 6=NOODSTOP |  | M250 De beperking van de CO2-productie.
CoBh_Verd.VerdFcoMax | 2693 | CO₂-BEHEER | Max CO₂-productie | kg CO₂/uur | M250 De maximum CO2-productie door het CO2-beheer.
AUS_UI_METEN.CD_AUS_TST_BER | 26D1 | CO₂-EXTERN | Toestand 0=UIT 1=GEW ACTIEF 2=ACTIEF 3=STORING |  | M260 De toestand van de externe CO2-bron.
CO2Bron_Prod.CdactBer | 26EB | CO₂-EXTERN | CO₂-productie actief 0=NEE 1=JA |  | M250 M255 Vermelding of er CO2 gedoseerd wordt met deze bron. M260 Vermelding of er CO2 gedoseerd wordt met de externe CO2-bron.
CO2Bron_Prod.FcoGer | 26EC | CO₂-EXTERN | CO₂ kg per uur | kg CO₂/uur | I260 De gerealiseerde CO2-productie van de externe CO2-bron. M250 M255 De gerealiseerde CO2-productie door deze bron. M260 De gerealiseerde CO2-productie door de externe CO2-bron.
CO2Bron_Vrg.FcoGew | 26F1 | CO₂-EXTERN | Gewenst CO₂-productie | kg CO₂/uur | I260 De CO2-vraag die door het CO2-beheer bij de externe CO2-bron is neergelegd en die door de externe CO2-bron geproduceerd moet worden. M250 M255 De gewenste CO2-productie voor deze bron. M260 De gewenste CO2-productie voor de externe CO2-bron, die gevraagd wordt vanuit het CO2-beheer.
PULSM_CO2.FLOW | 273F | CO₂-EXTERN | Actueel verbruik | eenh/uur |
CoRgDosBerCo.AanpDempBer | 2824 | CO₂-DOSERING | Invloed afvlakking | kg CO₂/ha/uur | I170 Berekende invloed van de afvlakking op de gewenste CO2-dosering/-concentratie. M170
CoRgDosBerCo.ActDosGewBer | 282B | CO₂-DOSERING | Berekende dosering | kg CO₂/ha/uur | I170 Berekende CO2-dosering, afhankelijk van de ingestelde CO2-dosering en invloeden. I170 Berekende CO2-dosering, afhankelijk van de ingestelde CO2-dosering en invloeden. M170 Berekende CO2-dosering, afhankelijk van de ingestelde CO2-dosering en invloeden van windsnelheid, raamstand, temperatuur, luchtvochtigheid, M&V systemen, klimaat en gewasbehandeling.
CoRgDosBerCo.DosGewBer | 282E | CO₂-DOSERING | Ingestelde dosering | kg CO₂/ha/uur | I170 Ingestelde CO2-dosering bepaald uit de stralingsafhankelijke instellingen van de insteltabel Straling : dosering . M170 Ingestelde CO2-dosering bepaald uit de stralingsafhankelijke instellingen van Straling : dosering (I170 CO2-programma/Strategie).
CoRgDosBerConc.CcoGew | 2837 | CO₂-DOSERING | Ingestelde CO₂-concentratie | ppm | I170 Ingestelde CO2-concentratie bepaald uit de stralingsafhankelijke instellingen van de insteltabel Straling : gewenste concentratie . Voor de CO2-concentratie is ook de instelling Afw. CO2-concentratie : CO2-dosering (I170.1 CO2-programma/Invloeden) van belang. M170 Ingestelde CO2-concentratie bepaald uit de stralingsafhankelijke instellingen van Straling : gewenste concentratie (I170 CO2-programma/Strategie).
CoRgDosBerConc.CcoGewBer | 2838 | CO₂-DOSERING | Berekende CO₂-concentratie | ppm | I170 De berekende CO2-concentratie, afhankelijk van de ingestelde CO2-dosering en invloeden van windsnelheid, raamstand, temperatuur, luchtvochtigheid, M&V-systemen, klimaat en na eventuele blokkering door gewasbehandeling. M170 De berekende CO2-concentratie, afhankelijk van de ingestelde CO2-concentratie en invloeden van windsnelheid, raamstand, temperatuur, luchtvochtigheid, M&V systemen, klimaat en gewasbehandeling.
CoRgDosBerGas.ActDosGewBer | 2842 | CO₂-DOSERING | Berekende dosering | m³ gas/ha/uur | I170 Berekende CO2-dosering, afhankelijk van de ingestelde CO2-dosering en invloeden. M170 Berekende CO2-dosering, afhankelijk van de ingestelde CO2-dosering en invloeden van windsnelheid, raamstand, temperatuur, luchtvochtigheid, M&V systemen, klimaat en gewasbehandeling.
CoRgDosBerGas.DosGewBer | 2845 | CO₂-DOSERING | Ingestelde dosering | m³ gas/ha/uur | I170 Ingestelde CO2-dosering bepaald uit de stralingsafhankelijke instellingen van de insteltabel Straling : dosering . M170 Ingestelde CO2-dosering bepaald uit de stralingsafhankelijke instellingen van Straling : dosering (I170 CO2-programma/Strategie).
CoRgMomCo.DosTotaalBer | 2849 | CO₂-DOSERING | Gerealiseerde dosering totaal | kg CO₂/ha/uur | M170 Gerealiseerde totale dosering (flow). Dit is de som van Gerealiseerde dosering actief , Gerealiseerde dosering passief en Gerealiseerde dosering hetelucht (flow).
CoRgMomGas.DosTotaalBer | 284E | CO₂-DOSERING | Gerealiseerde dosering totaal | m³ gas/ha/uur | M170 Gerealiseerde totale dosering (flow). Dit is de som van Gerealiseerde dosering actief , Gerealiseerde dosering passief en Gerealiseerde dosering hetelucht (flow).
CoRgToest.CdBeperkKlimBew | 2852 | CO₂-DOSERING | Beperking klimaat 0=GEEN 1=TEMPERATUUR 2=VOCHT 3=CONCENTRATIE 4=METING DEFECT 5=LUCHTKWALITEIT 6=GEWASBEHAND 7=VENTIL. LUCHTBEH. |  | I170.1 M170 Vermelding van de beperking door het klimaat.
CoRgToest.ConcGem | 2854 | CO₂-DOSERING | Gemeten CO₂-concentratie | ppm | I170 De gemeten CO2-concentratie. I170.1 M170 De gemeten CO2-concentratie.
CoRgToest.ConcMaxBer | 2856 | CO₂-DOSERING | Ber maximale CO₂-concentratie | ppm | I170.1 M170
CoRgToest.DosType | 2858 | CO₂-DOSERING | Dosering type 0=GEEN 1=PASSIEF 2=ACTIEF 3=BEIDE |  | M170 Keuze voor het type dosering.
FanStat.CdStatBer | 28D6 | VENTILATOR | Toestand 0=UIT 1=AAN 2=MIN TIJD UIT 3=MIN TIJD AAN 4=NIET GEREGELD |  | I255
CoTr_Toest.DosCcoGem | 28E8 | CO₂-TRANSP. | Gemeten CO₂-concentratie | ppm | I255 Weergave van de op dit moment hoogste gemeten CO2-concentratie van alle aangesloten CO2-regelingen.
PlantRefs.CropActLimitDown | 2C07 | GEWASMONITOR | gewasactiviteit grens laag | % | I106 De grens waaronder de invloeden van de gewasmonitor-regeling actief zijn.
PlantRefs.CropActLimitUp | 2C08 | GEWASMONITOR | gewasactiviteit grens hoog | % | I106
PlantRefs.CropActSmoothed | 2C0C | GEWASMONITOR | Gemeten gewasactiviteit | % | I106 De gewasactiviteit uitgedrukt in een percentage van 0 tot 100%. Deze meting is gebaseerd op het actuele kasluchtklimaat en de planttemperatuur. M100 De gemeten gewasactiviteit uitgedrukt in een percentage van 0 tot 100%.
PlantRefs.CropPerfPast24h | 2C2E | GEWASMONITOR | Gewasprestatie etmaal |  | I106 De gewasprestatie gemiddeld over de afgelopen 24 hele klokuren.
DischargeProg.DischargeState | 63F5 | LOZINGSWATER | Toestand 0=RUST 1=RECEPT 2=START 3=BEDRIJF |  | I445 De toestand van de vulkraan. M430 Toestand van het lozingenprogramma (zie I445). M440 Toestand van het lozingenprogramma (zie I445).
DRAIN_BER.ETM_DRN_PR_CONT | 2CB7 | DRAINBAK | Etmaaldrain percentage | % | I405.1 Vermelding van het (gemiddelde) drainpercentage vanaf middernacht.
TENSIO_M.TENSIO | 2CF9 | TENSIOMETER | Tensio | hPa | I405.1 Zuigspanning die op dit moment gemeten wordt. M405 De gemiddelde tensio (zuigspanning van de grond) per tensiometer na de etmaalovergang. M405 De gemeten tensio (zuigspanning van de grond) per tensiometer.
MoistureMeas.UsedEC | 2CFE | SUBSTRAAT | Gebruikte EC | mS/cm | I405.1 De gemeten EC-waarde in het substraat, afhankelijk van de keuze gemiddelde, hoogste of laagste in I405.4. I405.4 De gemeten EC-waarde in het substraat, afhankelijk van de keuze gemiddelde, hoogste of laagste. M405 De gemiddelde EC van de mat na de etmaalovergang die wordt gemeten met de substraatsensor. M405 Het gemeten EC in het substraat, gemeten met een substraatsensor.
MoistureMeas.UsedMoisture | 2D00 | SUBSTRAAT | Gebruikt vochtgehalte | % | I405.1 Vermelding van het vochtgehalte in het substraat, afhankelijk van de keuze gemiddelde, hoogste of laagste in I405.4. I405.4 Vermelding van het vochtgehalte in het substraat, afhankelijk van de keuze gemiddelde, hoogste of laagste.
MoistureMeas.UsedTemperature | 2CFF | SUBSTRAAT | Gebruikte temperatuur | °C | I405.1 De gemeten temperatuur in het substraat, afhankelijk van de keuze gemiddelde, hoogste of laagste in I405.4. I405.4 De gemeten temperatuur in het substraat, afhankelijk van de keuze gemiddelde, hoogste of laagste. M405 Het gemeten temperatuur in het substraat, gemeten met een substraatsensor.
ROOTO_GEM.Indroging | 2D12 | MATWEGER | Indroging | l/m² | I405.1 De berekende indroging van de mat in l/m2. De indroging wordt berekend door het verdampingsmodel en een drainhoeveelheidsmeting zoals de Priva_Irrigation_Measurement. M405 De berekende indroging van de mat in l/m2 geeft aan hoe ver de mat verwijderd is van vochtverzadiging. De indroging wordt berekend door het verdampingsmodel en de gewichtsmeting van de Groscale.
ROOTO_GEM.MeasTranspRate | 7DAC | MATWEGER | Verdampingssnelheid | l/m²/uur | I405.1 De snelheid van de verdamping. Deze snelheid wordt berekend met het verdampingsmodel en een drainhoeveelheidsmeting zoals de Priva_Irrigation_Measurement. M405 De snelheid van de verdamping. Deze snelheid wordt berekend met het verdampingsmodel en de meting van de Groscale. De Groscale onderscheidt zich van standaardgewichtsmetingen door de unieke interface met de regelsoftware. Hiermee kunnen kleine verschillen betrouwbaar gemeten worden en daaruit wordt de verdamping afgeleid.
ROOTO_GEM.VerzGewicht | 2D16 | MATWEGER | Verzadigingsgewicht | kg | I405.1 Het gewicht van de verzadigde mat. Als er voldoende drain (meer dan 5%) is na een beurt, wordt het substraat als verzadigd beschouwd. Het gewicht op dat moment is het verzadigingsgewicht. Het geeft een indicatie van de conditie van het substraat. M405 Het gewicht van de verzadigde mat. Als er voldoende drain (meer dan 5%) is na een beurt, wordt het substraat als verzadigd beschouwd. Het gewicht op dat moment is het verzadigingsgewicht. Het geeft een indicatie van de conditie van het substraat.
VOCHT_GEM.GEWICHT | 2D1B | MATWEGER | Gewicht | kg | I405.1 Het gemeten gewicht van de mat. M405 Het gemeten gewicht van de mat.
MoistureSensor.MeasPercentage | 7C5C | OPN | Vochtgehalte | % | I405.4 Het gemeten vochtgehalte in het substraat en de eventueel geldende beperking (zie Beperking ).
MoistureSensor.MeasuredEC | 7C5D | OPN | EC | mS/cm | I405.4 Het gemeten EC-waarde in het substraat en de eventueel geldende beperking (zie Beperking ).
MoistureSensor.MeasuredTemp | 7C5E | OPN | Temperatuur | °C | I405.4 Het gemeten temperatuur in het substraat en de eventueel geldende beperking (zie Beperking ).
DRN_GEG.BEURT_DR_GEM_EC | 2D2B | VOCHTMETING | EC | mS/cm | M405 De EC-drain van de laatste gietbeurt.
DRN_GEG.BEURT_DR_GEM_PH | 2D2C | VOCHTMETING | pH | pH | M405 De pH-drain van de laatste gietbeurt.
DRN_GEG.BEURT_DRN_CONT | 2D2D | VOCHTMETING | Drain | l | M405 De gemeten hoeveelheid drain van een beurt. Deze hoeveelheid loopt steeds verder op tot het moment van een volgende start. Op het einde van een beurt wordt na de uitlektijd een drain berekend in l/m2 en een drainpercentage bepaald uit deze hoeveelheid drain en de door het watersysteem gemeten watergift. Na een start begint de hoeveelheid weer op 0 liter.
DRN_GEG.BEURT_DRN_OPP | 2D2E | VOCHTMETING | Drain | l/m² | M405 De drain in liters per m2 kasoppervlak van de laatste gietbeurt.
DRN_GEG.BEURT_DRN_PR | 2D2F | VOCHTMETING | Beurtdrain% | % | M405 Het gemiddelde drainpercentage van de laatste gietbeurt.
DRN_GEG.BEURT_OPN_OPP | 2D30 | VOCHTMETING | Opname | l/m² | M405 De hoeveelheid water die na de laatste gietbeurt door de plant opgenomen is. Dit wordt berekend door de gemeten drainhoeveelheid af te trekken van de gegeven hoeveelheid. Als een drainhoeveelheidsmeting zoals de Priva_Irrigation_Measurement aanwezig is, wordt ook rekening gehouden met een abrupte gewichtstoename of -afname.
DRN_GEG.BEURT_TOESTAND | 2D31 | VOCHTMETING | Toestand beurtdrain 0=RUST 1=CONTROLE 2=BEDRIJF 3=START 4=HERSTART 5=GIETBEURT 6=WACHT OP DRAINEINDE 7=MEET |  | M405
DRN_GEG.ETM_DRN_OPP_C | 2D36 | VOCHTMETING | Drain | l/m² | M405 De drain in liters per m2 kasoppervlak na de etmaalovergang.
DRN_GEG.ETM_DRN_PR_CONT | 2D38 | VOCHTMETING | Beurtdrain% | % | M405 Het gemiddelde drainpercentage na de etmaalovergang.
DRN_GEG.ETM_OPN_OPP_C | 2D3B | VOCHTMETING | Opname | l/m² | M405 De hoeveelheid water die na de etmaalovergang door de plant opgenomen is. Dit wordt berekend door de gemeten drainhoeveelheid af te trekken van de gegeven hoeveelheid. Als een drainhoeveelheidsmeting zoals de Priva_Irrigation_Measurement aanwezig is, wordt ook rekening gehouden met een abrupte gewichtstoename of -afname.
GIFT_GEG.BEURT_GIFT_OPP | 2D48 | VOCHTMETING | Gift | l/m² | M405 De watergift in liters per m2 kasoppervlak van de laatste gietbeurt.
GIFT_GEG.ETM_GIFT_OPP_C | 2D4C | VOCHTMETING | Gift | l/m² | M405 De watergift in liters per m2 kasoppervlak na de etmaalovergang.
VOCHT_BEW.VOCHTGEHALTE_A | 2D7F | VOCHTMETING | Vochtgehalte | % | I405 Het vochtgehalte waarop wordt bewaakt. Deze waarde is ingesteld in het gekoppelde startstrategie. Het gemeten vochtgehalte is bepaald met behulp van het matgewicht of een meting van het vochtgehalte. M405 Het gemeten vochtgehalte van het substraat, gemeten met een matweger of met een substraatsensor.
EBMeasure.ActElecOffTake | 7CE1 | E-boiler | Gerealiseerde elektriciteitsafname | kW | M315 Het huidige elektriciteitsverbruik van de e-boiler.
EBMeasure.ActHeatCap | 7CE2 | E-boiler | Gerealiseerde warmteproductie | kW | M300 M315 Het actuele geproduceerde warmtevermogen van de e-boiler.
EBMeasure.ActReturnTemp | 7CE9 | E-boiler | Gemeten retourtemperatuur | °C | M300.1 De gemeten retourtemperatuur. M315 De gemeten retourtemperatuur.
EBMeasure.ActSupplyTemp | 7CEA | E-boiler | Gemeten aanvoertemperatuur | °C | M300.1 De gemeten aanvoertemperatuur. M315 De gemeten aanvoertemperatuur.
EBMeasure.ControlStatus | 7CF4 | E-boiler | Toestand e-boiler-regeling 0=NIET OPERATIONEEL 1=UIT 2=AAN 3=VOORDRAAIEN 4=UITSCHAKELEN 5=AFKOELEN |  | M300.1 Zie 8 Toestand e-boiler-regeling . M315
EBMeasure.DesElectricCap | 7CF6 | E-boiler | Gew aanpassing elektrisch vermogen | kW | M315 De gewenste aanpassing van het vermogen door het elektriciteitsbeheer.
EBMeasure.DesExternalCap | 7CF8 | E-boiler | Gew extern elektrisch vermogen | kW | M315 Het gewenste elektrische vermogen op basis van Extern vermogen .
EBMeasure.DesReserveCap | 7CFA | E-boiler | Gewenst reserveringsvermogen | kW | M300 M315 Het gewenste reserveringsvermogen, gebaseerd op warmtebeheer (I300).
EBMeasure.DesStorageCap | 7CFB | E-boiler | Gewenst gedwongen opslag vermogen | kW | I315.2 Gewenst vermogen van de e-boiler dat wordt berekend voor het vullen van de warmtebuffer in de actieve periode. M300 M315 Het gewenste gedwongen opslagvermogen, zoals ingesteld in I315.2 E-boiler gedwongen opslag.
EBMeasure.SystemLimitation | 7D0E | E-boiler | Beperking 0=GEEN 1=CONFIGURATIEFOUT 2=INSTALLATIE 3=LOKALE SPER 4=VASTHOUDEN (NOOD) 5=STORING 6=DRUK 7=GEEN FLOW 8=NIET ACTIEF 9=TEMPERATUUR TE HOOG 10=WACHT VRIJG 11=KOELWATER 12=BUFFER 13=TEMPERATUUR TE LAAG |  | M300.1 Zie 9 Beperking . M315 Elke beperking heeft een nummer. Dit nummer wordt vermeld in alarm 655 E-boiler-storing: %e .
EL_BEH.GEINV_VERM | 2E4D | ELEK.BEHEER | Totaal gewenst elektrisch vermogen | kW | M200 Het totaal gewenste elektrisch vermogen door alle elektriciteitsafnemers, waarbij geen rekening wordt gehouden met schakeltijden, vertragingen en maximum beschikbaar elektrisch vermogen.
EL_BEH.GER_VERM_UI | 2E4F | ELEK.BEHEER | Totaal begrensd gewenst elektrisch vermogen | kW | M200 Het totaal gewenste elektrisch vermogen door alle elektriciteitsafnemers, dat begrensd is door het maximum beschikbaar elektrisch vermogen. Hierbij wordt rekening gehouden met de schakeltijden en vertragingen.
EL_BEH.MAX_EL_VERM | 2E50 | ELEK.BEHEER | Max elektrisch vermogen | kW | M200 Het maximaal beschikbare elektrisch vermogen.
ElekMomRegis.BerVeBeschikMom | 2E8E | ELEK.BEHEER | Totaal gemeten elektrisch vermogen | kW | M200 Het gemeten totaal elektrisch vermogen.
ElekMomRegis.GemVeExpMom | 2E97 | ELEK.BEHEER | Gemeten elektriciteitsexport | kW | M204 De gemeten elektriciteitsexport.
ElekMomRegis.GemVeImpMom | 2E98 | ELEK.BEHEER | Gemeten elektriciteitsimport | kW | M204 De gemeten elektriciteitsimport.
ElekMomRegis.GemVeProdMom | 2E99 | ELEK.BEHEER | Gemeten elektriciteitsproductie WK | kW | M204 De gemeten elektriciteitsproductie door de WK('s).
GASBEGRENS.BER_CORR_GASM | 3031 | GASDISTR | Ber max gasverbruik | m³/uur | I304 Het berekend maximumgasverbruik van de (externe) gasstrategie of van het externe gasmaximum. M304 Het berekend maximum gasverbruik dat op dit moment van toepassing is. Het maximum gasverbruik kan het absoluut maximum gasverbruik zijn, het maximum uit de gasstrategie, uit de externe gasstrategie of een contact maximum gasverbruik. Dit berekende maximum gasverbruik is inclusief de verlaging door geregelde en ongeregelde gasconsumenten. M304.1
GASBEGRENS.GASMETING | 303B | GASDISTR | Gemeten gasverbruik | m³/uur | I304 Het gemeten gasverbruik door een aangesloten pulsmeter.
GASBEGRENS.MOM_GASVERBR | 3044 | GASDISTR | Ber gasverbruik | m³/uur | I304 Het berekend gasverbruik op basis van het gerealiseerde vermogen en het rendement van de actieve warmtebronnen. M304.1
GEMID_GASVERBR.GER_GASSOM | 3066 | GASDISTR | Gemeten gassom | m³ | M304 Het gesommeerde gemeten gasverbruik in de periode voor het gemiddeld gasverbruik.
GEMID_GASVERBR.MAX_GASSOM | 306A | GASDISTR | Maximum gassom | m³ | M304 Het gesommeerde maximum gasverbruik in de periode voor het gemiddeld gasverbruik. Deze maximum gassom is afhankelijk van de periodeduur en het ingestelde (absolute) maximum gasverbruik.
AirTreatment.CalcSupplyHumRat | 6D62 | LBU | Ber. AV-verhouding toevoerlucht | g/kg | M195 De berekende absolute luchtvochtigheidsverhouding.
AirTreatment.CalcSupplyTemp | 6D64 | LBU | Berekende temperatuur toevoerlucht | °C | M195 De berekende temperatuur van de lucht die in de indoor-ruimte wordt ingeblazen.
AirTreatment.CoolAirHum | 6D66 | LBU | Koellucht vochtigheid | % | M195 De vochtigheidsmeting aan de uitblaaszijde van het koudeblok.
AirTreatment.CoolAirTemp | 6D68 | LBU | Koellucht-temperatuur | °C | M195 De temperatuurmeting aan de uitblaaszijde van het koudeblok.
AirTreatment.Fan | 6D69 | LBU | Ventilator 0=NEE 1=JA |  | M195 De toevoerventilator is actief.
AirTreatment.FanCapacity | 6D6C | LBU | Ventilator capaciteit | % | M195 De capaciteit van de toevoerventilator.
AirTreatment.FanDefect | 6D6E | LBU | Ventilatorstoring 0=NEE 1=JA |  | M195.1 Storingsmelding van de ventilator.
AirTreatment.FanIntervention | 6D71 | LBU | Ventilator-interventie 0=NEE 1=JA |  | M195.1 Geeft aan of de sturing door middel van een interventieschakelaar op de controller is overgenomen.
AirTreatment.MeasSupplyHumRat | 6D73 | LBU | Gemeten AV-verhouding toevoerlucht | g/kg | M195 De gemeten absolute luchtvochtigheidsverhouding.
AirTreatment.MeasSupplyHumRel | 6D74 | LBU | Gem. RV toevoerlucht | % | M195 De gemeten luchtvochtigheid
AirTreatment.MeasSupplyTemp | 6D76 | LBU | Gemeten temperatuur toevoerlucht | °C | M195 De gemeten temperatuur van de aanvoerlucht.
AirTreatment.MixHumCool | 6D78 | LBU | Menglucht vochtigheid | % | M195 De luchtvochtigheid van gemengde lucht.
AirTreatment.MixTempCool | 6D7A | LBU | Mengluchttemperatuur | °C | M195 De temperatuur van de gemengde lucht.
AirTreatment.OuterValve | 6D7C | LBU | Buitenklep-stand | % | M195 De klepstand van de buitenlucht-sectie.
AirTreatment.OuterValveDefect | 6D7F | LBU | Buitenklep-storing 0=NEE 1=JA |  | M195.1 Er is een storingsmelding geconstateerd.
AirTreatment.OuterValveInter | 6D81 | LBU | Buitenklep-interventie 0=NEE 1=JA |  | M195.1 Geeft aan of de sturing door middel van een interventieschakelaar op de controller is overgenomen.
AirTreatment.PumpCool | 6D83 | LBU | Koelpomp actief 0=NEE 1=JA |  | M195 De koelpomp is actief.
AirTreatment.PumpCoolCap | 6D85 | LBU | Koelpomp capaciteit | % | M195 De capaciteit van koelpomp.
AirTreatment.PumpHeat | 6D8B | LBU | Verwarmingspomp actief 0=NEE 1=JA |  | M195 De verwarmingspomp is actief.
AirTreatment.PumpHeatCap | 6D8D | LBU | Verwarmingspomp capaciteit | % | M195 De capaciteit van de verwarmingspomp.
AirTreatment.PumpHeatDefect | 6D8F | LBU | Verwarmingspomp-storing 0=NEE 1=JA |  | M195.1 Er is een storingsmelding geconstateerd.
AirTreatment.PumpHeatInter | 6D93 | LBU | Verwarmerpomp-interventie 0=NEE 1=JA |  | M195.1 Geeft aan of de sturing door middel van een interventieschakelaar op de controller is overgenomen.
AirTreatment.RecircValve | 6D97 | LBU | Recirculatieklep-stand | % | M195 De klepstand van de recirculatie-sectie.
AirTreatment.RecircValveDef | 6D99 | LBU | Recirculatieklep-storing 0=NEE 1=JA |  | M195.1 Er is een storingsmelding geconstateerd.
AirTreatment.RecircValveInter | 6D9C | LBU | Recirculatieklep-interventie 0=NEE 1=JA |  | M195.1 Geeft aan of de sturing door middel van een interventieschakelaar op de controller is overgenomen.
AirTreatment.ReturnTempCool | 6D9E | LBU | Retourtemperatuur koeling | °C | M195 De temperatuur van het retourwater van de koeling.
AirTreatment.ReturnTempHeat | 6DA0 | LBU | Retourtemperatuur verwarming | °C | M195 De temperatuur van het retourwater van de verwarming.
AirTreatment.SupplyTempCool | 6E21 | LBU | Aanvoertemperatuur koelen | °C | M195 De temperatuur van het aanvoerwater van de koeling.
AirTreatment.SupplyTempHeat | 6E24 | LBU | Aanvoertemperatuur verwarmen | °C | M195 De temperatuur van aanvoerwater van de verwarming.
AirTreatment.ValveCoolDefect | 6E29 | LBU | Koelklep-storing 0=NEE 1=JA |  | M195.1 Er is een storingsmelding geconstateerd.
AirTreatment.ValveCoolInter | 6E2B | LBU | Koelklep-interventie 0=NEE 1=JA |  | M195.1 Geeft aan of de sturing door middel van een interventieschakelaar op de controller is overgenomen.
AirTreatment.ValveCoolPos | 6E2F | LBU | Klepstand koeling | % | M195 De klepstand van koeling.
AirTreatment.ValveHeatDefect | 6E32 | LBU | Verwarmingsklep-storing 0=NEE 1=JA |  | M195.1 Er is een storingsmelding geconstateerd.
AirTreatment.ValveHeatInter | 6E35 | LBU | Verwarmerklep-interventie 0=NEE 1=JA |  | M195.1 Geeft aan of de sturing door middel van een interventieschakelaar op de controller is overgenomen.
AirTreatment.ValveHeatPos | 6E39 | LBU | Klepstand verwarming | % | M195 De klepstand van de verwarming.
CurrentStratVal.CO2 | 6DB6 | Indoor AFD | CO₂ | ppm | I195
CurrentStratVal.HumRatDef | 6DBA | Indoor AFD | Vochtverhoudingsdeficit | g/kg | I195
CurrentStratVal.HumRel | 6DBD | Indoor AFD | RV | % | I195
CurrentStratVal.Light | 6DC1 | Indoor AFD | Lichtniveau | % | I195
CurrentStratVal.Light2 | 6DC4 | Indoor AFD | Lichtniveau 2 | % | I195
CurrentStratVal.Light3 | 6DC6 | Indoor AFD | Lichtniveau 3 | % | I195
CurrentStratVal.Light4 | 6DC9 | Indoor AFD | Lichtniveau 4 | % | I195
CurrentStratVal.Light5 | 711C | Indoor AFD | Lichtniveau 5 | % | I195
CurrentStratVal.Light6 | 711D | Indoor AFD | Lichtniveau 6 | % | I195
CurrentStratVal.Pressure | 6DCD | Indoor AFD | Drukverschil | Pa | I195
CurrentStratVal.Temp | 6DF1 | Indoor AFD | Temperatuur | °C | I195
ExtraMeas.AbsHumRat | 6DF6 | Extra Meting | AV-verhouding | g/kg | M195.2
ExtraMeas.AirTemp | 6DFA | Extra Meting | Luchttemperatuur | °C | M195.2
ExtraMeas.GasMeas | 6E00 | Extra Meting | Gasmeting | ppm | M195.2
ExtraMeas.HumRel | 6E04 | Extra Meting | RV | % | M195.2
ExtraMeas.Intervention | 6E07 | Extra Meting | Interventie 0=NEE 1=JA |  | M195.2
ExtraMeas.Percentage | 6E0B | Extra Meting | Percentage | % | M195.2
ExtraMeas.Pressure | 6E0F | Extra Meting | Drukverschil | Pa | M195.2
ExtraMeas.State | 6E31 | Extra Meting | Toestand 0=UIT 1=AAN |  | M195.2
ExtraMeas.Temp | 6E34 | Extra Meting | Temperatuur | °C | M195.2
ExtraMeas.WaterTemp | 6E37 | Extra Meting | Buistemperatuur | °C | M195.2
CO2AndPurging.Intervention | 6E09 | Indoor AFD | Interventie 0=NEE 1=JA |  | M195.1 Geeft aan of de sturing door middel van een interventieschakelaar op de controller is overgenomen.
CO2AndPurging.Status | 6E18 | Indoor AFD | Toestand 0=UIT 1=AAN |  | M195
CO2AndPurging.ValveError | 6E1B | Indoor AFD | Klepstoring 0=NEE 1=JA |  | M195.1 Er is een storingsmelding van de klep geconstateerd.
CO2AndPurging.ValvePos | 6E1F | Indoor AFD | Klepstand | % | M195 Klepstand van de CO₂ toevoer en luchtafvoer.
Lighting.Defect | 6DCC | Groeilicht | Storing 0=NEE 1=JA |  | M195.2
Lighting.Intervention | 6DD0 | Groeilicht | Interventie 0=NEE 1=JA |  | M195.2
Lighting.Level | 6DD4 | Groeilicht | Lichtniveau | % | M195.2
Lighting.State | 6DE8 | Groeilicht | Toestand 0=UIT 1=AAN |  | M195.2
MeasPoint.CO2 | 6DA3 | MP | CO₂ | ppm | M195 Het gemeten CO₂-concentratie van de meetbox.
MeasPoint.HumRatDef | 6DA5 | MP | Vochtverhoudingsdeficit | g/kg | M195 Het vochtverhoudingsdeficit berekend aan de hand van de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid.
MeasPoint.HumRatio | 6DA6 | MP | AV-verhouding | g/kg | M195 Het absolute vochtgehalte berekend aan de hand van de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid.
MeasPoint.HumRel | 6DA8 | MP | RV | % | M195 De gemeten relatieve luchtvochtigheid van de meetbox.
MeasPoint.Temperature | 6DBE | MP | Temperatuur | °C | M195 De gemeten temperatuur van de meetbox.
UnivMeas.MeasA | 6D90 | Univ.meting | Meting A |  | M195.2
UnivMeas.MeasB | 6D92 | Univ.meting | Meting B |  | M195.2
UnivMeas.MeasC | 6D95 | Univ.meting | Meting C |  | M195.2
UnivMeas.MeasD | 6D98 | Univ.meting | Meting D |  | M195.2
ExternalAlarms.HighAlarm | 6D6F | Indoor AFD | Hoog alarm 0=NEE 1=JA |  | I195.1 Geeft aan of er een alarm met hoge prioriteit/ lage prioriteit/ Priva Office alarm actief is. Het Hoog/Laag alarm is een alarm in het Top Control project. Het Priva Office alarm is een alarm in de Indoor growing strategie.
ExternalAlarms.LockedAlarm | 6D70 | Indoor AFD | Geblokkeerd alarm actief 0=NEE 1=JA |  | I195.1
ExternalAlarms.LowAlarm | 6D72 | Indoor AFD | Laag alarm 0=NEE 1=JA |  | I195.1 Geeft aan of er een alarm met hoge prioriteit/ lage prioriteit/ Priva Office alarm actief is. Het Hoog/Laag alarm is een alarm in het Top Control project. Het Priva Office alarm is een alarm in de Indoor growing strategie.
ExternalAlarms.POAlarm | 6D75 | Indoor AFD | Priva Office alarm 0=NEE 1=JA |  | I195.1 Geeft aan of er een alarm met hoge prioriteit/ lage prioriteit/ Priva Office alarm actief is. Het Hoog/Laag alarm is een alarm in het Top Control project. Het Priva Office alarm is een alarm in de Indoor growing strategie.
LightCommonData.Blocked | 6D80 | Indoor AFD | Groeilicht externe geblokkeerd 0=NEE 1=JA |  | M195.2 De Indoor-regeling blokkeert de belichting, bijvoorbeeld door een te hoge temperatuur.
Setpoint.InterventCO2 | 6D84 | Indoor AFD | CO₂-interventie 0=NEE 1=JA |  | M195.1
Setpoint.InterventHumid | 6D86 | Indoor AFD | Vocht-interventie 0=NEE 1=JA |  | M195.1
Setpoint.InterventLight | 6D89 | Indoor AFD | Licht-interventie 0=NEE 1=JA |  | M195.1
Setpoint.InterventPress | 6D8A | Indoor AFD | Drukinterventie 0=NEE 1=JA |  | M195.1
Setpoint.InterventTemp | 6D8C | Indoor AFD | Temperatuur-interventie 0=NEE 1=JA |  | M195.1
BRAND_STAT.BRAND_TOEST | 3173 | KETEL | Toestand brander 0=ONTKOP 1=UIT 2=AAN 3=HV-LT 4=HV-HT 5=CO₂-STAND 6=LAAG TOER 7=HOOG TOER 8=GEEN VRIJG 9=WACHT VRIJG 11=STORING 12=WACHT VRIJG |  | I310 Toestand van de brander, zie 17 Toestand brander . M250.1 De toestand van de brander. M300.1 De toestand van de brander. M310 Modulerende branders:
BRAND_STAT.GER_BRAND_VERM | 3175 | KETEL | Gerealiseerd vermogen | kW | M300 Het gerealiseerde warmtevermogen door de ketel. M310 Het gerealiseerde vermogen van de modulerende brander. M310 Het gerealiseerde vermogen van de schakelende brander.
BRAND_STAT.GER_GASKL_ST | 3176 | KETEL | Gerealiseerde klepstand | % | M310 De gerealiseerde gasklepstand.
CO2ktl_Prod.CdactBer | 3191 | KETEL | CO₂-productie actief 0=NEE 1=JA |  | M250 Vermelding of er CO2 gedoseerd wordt met de ketel. M310.1 Vermelding of er CO2 gedoseerd wordt met de ketel.
KETEL.BEPERKING | 31ED | KETEL | Beperking ketel 0=GEEN 1=EXTERNE BLK 2=KOELWATER 3=GAS BEGRENSD |  | I310 Beperking van de ketel, zie 20 Beperking ketel . M310
KETEL.BER_KET_TEMP | 31EE | KETEL | Berekende keteltemperatuur | °C | I310 Berekende keteltemperatuur. M310 De berekende keteltemperatuur.
KETEL.GEW_CO2_VERM | 31FD | KETEL | Gewenste CO₂-vermogen | kW | M300 Het gewenste CO₂-vermogen van de ketel, dat afhankelijk is van de ingestelde minimale, maximale en absoluut maximale CO₂-vermogens, de CO₂-bufferinvloed en de berekende CO₂-doseercapaciteit. M310 Het gewenste CO₂-vermogen van de ketel, dat afhankelijk is van de ingestelde minimale, maximale en absoluut maximale CO₂-vermogens, de CO₂-bufferinvloed en de berekende CO₂-doseercapaciteit (zie I310.1 Ketel/Invloeden).
KETEL.GEW_CONS_VERM | 31FE | KETEL | Gewenst kasvermogen | kW | M300 Het kasvermogen dat toegewezen is aan de ketel. M310 Het gewenste warmtevermogen door een vermogensvraag uit de afdelingen dat toegewezen is aan deze ketel.
KETEL.GEW_OPSLAG_VERM | 31FF | KETEL | Gewenst gedwongen opslag vermogen | kW | I310.2 Gewenst vermogen van de ketel dat wordt berekend voor het vullen van de warmtebuffer in de actieve periode. Zie Gedwongen opslag in warmtebuffer. M300 Het gewenste opslagvermogen van de ketel als de bufferstrategie hierom vraagt (zie M310 Ketel/Overzicht). M310 Het gewenste opslagvermogen van de ketel als de bufferstrategie hierom vraagt.
KETEL.GEW_RESERV_VERM | 3200 | KETEL | Gewenst reserveringsvermogen | kW | M300 Het gewenste reserveringsvermogen van de ketel als de warmtereservering hierom vraagt. De warmtereservering vraagt een vermogen om aan een verwachte toekomstige warmtevraag te voldoen. M310 Het gewenste reserveringsvermogen van de ketel als de warmtereservering hierom vraagt. De warmtereservering vraagt een vermogen om aan een verwachte toekomstige warmtevraag te kunnen voldoen.
KETEL.GEW_RETOUR_VERM | 3201 | KETEL | Gewenst retourvermogen | kW | M310 Het gewenst retourvermogen is afkomstig van de retourregeling (zie I311 Ketel/Retourregeling). Op basis van de gemeten retourtemperatuur kan de warmtevraag aan de ketel aangepast worden. De correctie van de warmtevraag wordt uitgedrukt in een retourvermogen. Wanneer het gewenst retourvermogen positief is, duidt dat op een lage temperatuur van het retourwater. Bij een negatief gewenst retourvermogen zal de gemeten retourtemperatuur relatief hoog zijn.
KETEL.GEW_WARMTE_VERM | 3202 | KETEL | Gewenst warmtevermogen | kW | M300 Het gewenste warmtevermogen van de ketel, dat een optelling is van het gevraagde vermogen uit de kas, het berekende interne vermogen en het berekende retourvermogen (zie M310 Ketel/Overzicht). M310 Het gewenste warmtevermogen van de ketel, dat een optelling is van het gevraagde vermogen uit de kas, het berekende interne vermogen en het berekende retourvermogen (zie M310 Ketel/Overzicht).
KETEL.INT_WARMTE_VERM | 3207 | KETEL | Gewenst intern vermogen | kW | M310 Het gewenst intern warmtevermogen is het vermogen dat noodzakelijk is om de ketel op de berekende temperatuur te houden en/of te brengen. Is het gewenst intern vermogen positief, dan is de gemeten keteltemperatuur lager dan de berekende keteltemperatuur. Als het gewenst intern vermogen negatief is, dan is de gemeten keteltemperatuur hoger dan de berekende keteltemperatuur.
KETEL.KET_AFN_BEP | 3208 | KETEL | Afnamebeperkingpercentage | % | M310 Procentuele beperking van de warmteafname door de verwarmings- en transportnetten.
KETEL.KET_VERN_VRIJG | 320A | KETEL | Warmteoverschot% | % | M300.1 Het percentage warmteoverschot van de ketel. Als de ketel te warm wordt door een gedwongen vraag, wordt het warmteoverschotpercentage groter. M310 Het percentage warmteoverschot dat bij deze ketel aanwezig is.
KETEL_.GEM_KETA_TEMP1 | 3222 | KETEL | Gemeten keteltemperatuur | °C | I310 Gemeten keteltemperatuur. M300.1 De gemeten keteltemperatuur. M310 De gemeten keteltemperatuur.
MOD_BRAND.BerGewBrandVerm | 3274 | KETEL | Gewenst brandervermogen | kW | M310 Het brandervermogen dat het warmtebeheer, CO2-beheer of voor opslagvermogen aan de brander vraagt. M310 Het brandervermogen dat door het warmtebeheer, CO2-beheer of voor opslagvermogen aan de brander wordt gevraagd.
MOD_BRAND.BerStapBrandVerm | 3275 | KETEL | Berekend brandervermogen | kW | M310 Het gewenste brandervermogen, dat vertraagd door de brander is aangenomen.
ClimateArea.AreaTempHighVal | 3344 | KLIMAAT | Temperatuur hoogste | °C | I12 De hoogste ruimtetemperatuur in de klimaatruimte, ↓=onder de berekende verwarmingstemperatuur , ↑=boven de berekende verwarmingstemperatuur , −=in de dode zone.
ClimateArea.AreaTempLowVal | 3346 | KLIMAAT | Temperatuur laagste | °C | I12 Laagste ruimtetemperatuur in de klimaatruimte met indicatie of deze onder, in dode zone, of boven de berekende verwarmingstemperatuur ligt.
ClimateArea.BalanceTempVal | 3349 | KLIMAAT | Temperatuurbalans | °C | I12 Balanstemperatuur, gemiddelde, geschaald, van alle ruimtetemperaturen.
KRAAN.AFWIJKING | 341F | KRAAN | Afwijking | % | M412 De procentuele afwijking tussen de gemiddeld gemeten flow en de gemiddeld berekende flow van de kraan. Voor de berekende flow is rekening gehouden met de Correctie meer kranen (I430.1 Watersysteem/Instellingen). Een positieve afwijking betekent dat de gemeten flow groter was dan de berekende flow.
KRAAN.FLOW | 3428 | KRAAN | Flow | m³/uur | M412 De gemiddeld gemeten flow van deze kraan.
KRAAN.GEMID_EC | 342C | KRAAN | G_EC | mS/cm | M412 De gemiddelde EC-waarde.
KRAAN.GEMID_PH | 342D | KRAAN | G_pH | pH | M412 De gemiddelde pH-waarde.
KRAAN.KR_EENH_VERBR | 3438 | KRAAN | Hoeveelheid water per eenheid | ml | M412 Het waterverbruik per ingestelde eenheid.
KRAAN.KRAAN_AANWEZIG | 343A | KRAAN | 0=NEE 1=JA |  |
KRAAN.KRAAN_TOESTAND | 343E | KRAAN | Toestand 0=RUST 1=RECEPT 2=START 3=GIET 4=STAND 5=RECEPTH 6=STARTH 7=HEVEL 8=STORING 9=HALT 10=TERUGL 11=RECEPTDS 12=START DS 13=DOORSPL 14=LOOPTIJD |  | I412 I412.1 Vermelding van de toestand van de kraan. Zie I412 Kraan start, stop en reset. I414 Zie Toestand in I412 Kraan start, stop en reset. M411 De toestand van de kraan, zie I412 Kraan start, stop en reset.
KRAAN.REG_GEG | 3447 | KRAAN |  |  |
KRAAN.TODOH_KRAANVAK | 3459 | KRAAN | Hoeveelheid water per kraan | l | M411
KRAAN.TODOH_L_EENHEID | 345A | KRAAN | Hoeveelheid water per eenheid | l | M411
KRAAN.TODOH_M2 | 345B | KRAAN | Liters per m² | l/m² | M411
KRAAN.VERBRUIK | 345F | KRAAN | Verbruik | l | M412 Het totale waterverbruik van deze kraan.
KRAAN.VERBRUIKM2 | 3461 | KRAAN | Liters per m² | l/m² | M412 Het totale waterverbruik van deze kraan in l/m2.
KRAAN.VERBRUIKM2_B | 3462 | KRAAN | Beurt | l/m² | M414 Vermelding van de hoeveelheid van de laatste fase van de laatste gietbeurt in l/m2.
LBS_Metingen.RVKasGemGed | 36F1 | LBU-STRAT. | Gemeten RV | % | I15 I15.1 I15.1 M15.1
LBS_Metingen.TKasGemGed | 36F2 | LBU-STRAT. | Gemeten koeltemperatuur | °C | I15 I15.1 I15.1 M15.1
LBS_Periode.RvBevoGew | 3704 | LBU-STRAT. | Bevochtigingsniveau | % | I15 berekend vochtniveau waarbij de LBU mag starten met bevochtigen van de kaslucht M15.1 vochtniveau waarbij de LBU mag starten met bevochtigen van de kaslucht M15.2 vochtniveau waarbij de LBU mag starten met bevochtigen van kaslucht
LBS_Periode.RvOntvoGew | 3705 | LBU-STRAT. | Ontvochtigingsniveau | % | I15 berekend vochtniveau waarbij de LBU mag starten met ontvochtigen van de kaslucht M15.1 vochtniveau waarbij de LBU mag starten met ontvochtigen van de kaslucht M15.2 vochtniveau waarbij de LBU mag starten met ontvochtigen van kaslucht
LBS_Periode.TKoelGew | 3706 | LBU-STRAT. | Koeltemperatuur | °C | I15 berekende temperatuur waarbij de LBU mag starten met koelen van de kaslucht M15.1 temperatuur waarbij de LBU mag starten met koelen van de kaslucht
LBS_Periode.TVerwGew | 3707 | LBU-STRAT. | Verwarmingstemperatuur | °C | I15 berekende temperatuur waarbij de LBU mag starten met verwarmen van de kaslucht M15.1 temperatuur waarbij de LBU mag starten met verwarmen van de kaslucht
GEN_STU_UI_01.CD_BEPERKING | 37F2 | LBU | Beperking 0=GEEN 1=STORING 2=I/O DEFECT 3=I/O TOEW. 4=HANDMATIG 5=MIN BEGR 6=MAX BEGR 7=ACT TIMEOUT 8=VASTROESTBEVEILIG 9=VRIJGAVE |  | I157 I158 M157 M158 M158
GEN_STU_UI_01.PERC_STU_GEM | 37FD | LBU | Gemeten stand | % | I157 gemeten stand van de inlaat of de luchtuitlaat I158 gemeten stand van de inlaat of luchtuitlaat M157 gemeten stand van de inlaat van de mengkamer of de luchtuitlaat M158 gemeten stand van de inlaat M158 gemeten stand van de luchtuitlaat
GEN_STU_UI_01.PERC_STU_GEW | 37FE | LBU | Gewenste stand | % | I157 De gewenste stand van de inlaat of de luchtuitlaat. Deze stand is berekend op basis van de maximale en minimale mengverhouding en de afgevlakte mengverhouding (zie Maximale mengverhouding , Minimale mengverhouding en Berekende afgevlakte mengverhouding ). I158 De gewenste stand van de inlaat of luchtuitlaat. Deze stand is berekend op basis van de maximale en minimale mengverhouding en de afgevlakte mengverhouding (zie Maximale mengverhouding , Minimale mengverhouding en Berekende afgevlakte mengverhouding in I157). M157 De gewenste stand van de inlaat van de mengkamer of de luchtuitlaat. Deze stand is berekend op basis van de maximale en minimale mengverhouding en de gedempte mengverhouding (zie Maximale mengverhouding , Minimale mengverhouding en Berekende afgevlakte mengverhouding in Strategie). M158 gewenste stand van de inlaat M158 De gewenste stand van de luchtuitlaat. Deze stand is berekend op basis van de maximale en minimale mengverhouding en de afgevlakte mengverhouding (zie Maximale mengverhouding , Minimale mengverhouding en Berekende afgevlakte mengverhouding in I157).
MENGKLEP_IN.T_MK_GEW | 38A8 | LBU | Berekende aanvoertemperatuur | °C | M155 berekende temperatuur van het water dat het blok instroomt M155 berekende temperatuur van het water dat het blok instroomt
LB_FAN_MREF.AVKasGem | 3CC4 | LBU | AV uitblaas | g/m³ | M153 gemeten AV van de luchtstroom
LB_FAN_MREF.RVKasGem | 3CCB | LBU | RV uitblaas | % | M153
LB_FAN_MREF.TKasGem | 3CCC | LBU | Uitblaastemperatuur | °C | M153 gemeten temperatuur van de luchtstroom
LB_OUT_FAN_GROEP.BerMaxPercBasis | 3D2E | LBU | Totale maximale ventilatorcapaciteit | % | I153 Regelgebied van de ventilatorcapaciteit als Vrijgave verhoging ventilatorcapaciteit is vrijgegeven. Als er geen afwijking is tussen gewenste en gemeten waarde geldt de minimumventilatorcapaciteit. Als de afwijking tussen gewenste en gemeten waarde groter of gelijk is aan de ingestelde P-band geldt de maximale ventilatorcapaciteit.
LB_OUT_FAN_GROEP.BerMinTotaal | 3D30 | LBU | Totale minimale ventilatorcapaciteit | % | I153 Regelgebied van de ventilatorcapaciteit als Vrijgave verhoging ventilatorcapaciteit is vrijgegeven. Als er geen afwijking is tussen gewenste en gemeten waarde geldt de minimumventilatorcapaciteit. Als de afwijking tussen gewenste en gemeten waarde groter of gelijk is aan de ingestelde P-band geldt de maximale ventilatorcapaciteit.
LB_OUT_FAN_GROEP.FFanBer | 3D4E | LBU | Berekende flow ventilator | m³/uur | M150.1 De berekende hoeveelheid lucht die de ventilator of ventilatoren van dezelfde LBU verplaatsen. Deze hoeveelheid is berekend op basis van Berekende flow inlaat kaslucht (M153) en Berekende flow inlaat buitenlucht (M153) die de mengkamer instroomt. M153 De berekende hoeveelheid lucht die de ventilator of ventilatoren van dezelfde LBU verplaatsen. Deze hoeveelheid is berekend op basis van de berekende hoeveelheid kaslucht en buitenlucht die de mengkamer instroomt.
LB_OUT_FAN_GROEP.FFanGer | 3D54 | LBU | Gerealiseerde flow ventilator | m³/uur | M150.1 gerealiseerde hoeveelheid lucht die de ventilator of ventilatoren van dezelfde LBU hebben verplaatst M153 gerealiseerde hoeveelheid lucht die de ventilator of de ventilatoren van dezelfde LBU hebben verplaatst
LB_OUT_FAN_GROEP.PercFanBer | 3D64 | LBU | Berekende ventilatorcapaciteit | % | I153 I153.2 berekende ventilatorcapaciteit M150.1 Deze capaciteit is berekend op basis van de gewenste capaciteit van de ventilator (I153) plus een eventuele verhoging ( Ber verhoging cap door temp.verschil in I153). M153 berekende ventilatorcapaciteit
LB_OUT_FAN_GROEP.PercFanGer | 3D65 | LBU | Gerealiseerde ventilator capaciteit | % | I153 Gerealiseerde ventilatorcapaciteit. I153.1 Ventilatorcapaciteit die is gerealiseerd rekening, houdend met het opgegeven minimumaantal ventilatorstappen. I153.2 gerealiseerde ventilatorcapaciteit M150.1 De huidige stand van de uitblaasventilator. M153 gerealiseerde ventilatorcapaciteit
LB_OUT_FAN_GROEP.PercFanGew | 3D66 | LBU | Gewenste ventilator capaciteit | % | I153 Berekende ventilatorcapaciteit. I153 Gewenste ventilatorcapaciteit, berekend op basis van de instellingen in deze rubriek. I153.1 Ventilatorcapaciteit berekend op basis van gewenste koelen of ontvochtigen. I153.2 gewenste ventilatorcapaciteit M153 gewenste ventilatorcapaciteit
MaxUitblaasT.IngMaxUitblaasT | 3E12 | LBU | Maximale uitblaastemperatuur | °C | I151 Maximale uitblaastemperatuur is hierboven ingesteld
MaxUitblaasT.T_BasisSLangGew | 3E13 | LBU | Onbegrensde maximale uitblaastemperatuur | °C | I151 Uitblaastemperatuur die wordt berekend als er geen begrenzingen zouden worden opgelegd.
MaxUitblaasT.TMaxUitblBer | 3E15 | LBU | Begrensde maximale uitblaastemperatuur | °C | I151 De uitblaastemperatuur die wordt aangehouden na de maximum begrenzing.
MinUitblaasT.CdjnActief | 3E56 | LBU | Uitblaasstrategie actief 0=NEE 1=MINIMUM 2=MIN KOEL 3=MAXIMUM |  | I150
MinUitblaasT.GewMinUitbltemp | 3E63 | LBU | Begrensde minimale uitblaastemperatuur | °C | I150 De berekende minimale uitblaastemperatuur.
MinUitblaasT.T_BasisSLangGew | 3E69 | LBU | Onbegrensde minimale uitblaastemperatuur | °C | I150 minimale uitblaastemperatuur op basis waarvan de uitblaasstrategie het klimaat regelt
LogDevUI.CalcPosition | 73DA | LUCHT CIRC | Berekende stand | % | I190.3 De te realiseren stand. M190 De te realiseren stand. M192 De te realiseren stand.
LogDevUI.MeasPosition | 73DB | LUCHT CIRC | Gemeten stand | % | I190.3 De gemeten stand. M190 De gemeten stand. M192 De gemeten stand.
PosCntr.DriveState | 73DC | LUCHT CIRC | Toestand 0=INACTIEF 1=GEDEACTIVEERD 2=IN AFWACHTING 3=ACTIEF 4=OP HET MAXIMUM 5=LOOPT OP 6=OP POSITIE 7=LOOPT TERUG 8=OP HET MINIMUM 9=STOPT |  | I190.3 De huidige toestand van de ventilator/luchtmenger. Zie Toestand M190 De huidige toestand van de ventilator/luchtmenger. Zie Toestand M192 De huidige toestand van de ventilator/luchtmenger. Zie Toestand
Luchtcirculatie.ToestandVentUI | 40C4 | LUCHT CIRC | Toestand luchtcirculatieregeling 0=UIT 1=AAN 2=MIN T AAN 3=MIN T UIT |  | I190 M190 Zie 19 Toestand luchtcirculatie . M192 Zie 19 Toestand luchtcirculatie .
MeMstPARSomRef.PARRefSomBer | 417B | PAR OPN. | PAR-som vandaag | mol/m² | M4 De som van de afgevlakte PAR van vandaag, geteld vanaf het Tijdstip zon op tot nu.
PARMe.PARGem | 418C | PAR OPN. | PAR | µmol/s/m² | M4 M105.1 De gemeten PAR.
WthrRadCopy.CtrlRadiation | 41F6 | STRAL. OPN. | Straling | W/m² | M4 M100 De gemeten straling.
WthrRadCopy.MeasRadiation | 41F1 | STRAL. OPN. | Gemeten straling | W/m² | M4 De gemeten stralingsintensiteit op dit moment.
WthrRadCopy.RadSumToday | 41F8 | STRAL. OPN. | Stralingssom vandaag | J/cm² | M4 De gemeten som van de afgevlakte straling van vandaag, geteld vanaf Tijdstip zon op tot nu. M100 De gemeten stralingssom geteld vanaf het tijdstip zon-op (M4 Overzicht/Metingen).
WthrStation.MeasRainQuantity | 6FDB | STATION | Regenhoeveelheid | mm/min | M4.2 De gemeten regenhoeveelheid per weerstation.
WthrStation.MeasRainState | 6FDC | STATION | Regen 0=NEE 1=JA |  | M4.2 Vermelding of de uitkomst van de regenmeting actief is per weerstation.
EL_VOCHT.BER_ABSVO | 4270 | METEO |  | g/m³ |
EL_VOCHT.MeasEnthalpy | 6378 | METEO |  | kJ/kg |
WthrObserv.CalcEnthalpyOuts | 6FBF | METEO | Buitenlucht enthalpie | kJ/kg | M4 De berekende enthalpie van de buitenlucht gebaseerd op gemeten luchtvochtigheid en temperatuur.
WthrObserv.CalcOutsAbsHum | 7009 | METEO | AV | g/m³ | M4 De gemeten absolute vochtigheid van de buitenlucht. M100 De gemeten absolute luchtvochtigheid buiten.
WthrObserv.CalcOutsHumDef | 427F | METEO | VD | g/m³ | M4 Het gemeten vochtdeficit van de buitenlucht. M100 De gemeten vochtdeficit buiten.
WthrObserv.CalcSkyTemp | 42FC | METEO | Hemeltemperatuur | °C | M4 De gemeten hemeltemperatuur.
WthrObserv.CalcWindChillT | 42A0 | METEO | Berekende gevoelstemperatuur | °C | M4 De gevoelstemperatuur is een maat voor de hoeveelheid warmte die een lichaam verliest bij de gemeten buitentemperatuur en windsnelheid. De berekening van de gevoelstemperatuur gebeurt onder een buitentemperatuur van 10 °C en een windsnelheid hoger dan 1 m/s. Boven een buitentemperatuur van 10 °C en onder een windsnelheid van 1 m/s is de berekende gevoelstemperatuur gelijk aan de gemeten buitentemperatuur. De straling en de luchtvochtigheid hebben in de berekening geen invloed op de berekende gevoelstemperatuur.
WthrObserv.CtrlCO2Conc | 4293 | METEO | Buiten CO₂-concentratie regeling | ppm | M4 M4 Het gemeten CO₂-gehalte van de buitenlucht.
WthrObserv.CtrlIrradiation | 42FD | METEO | Uitstraling | W/m² | M4 M100 De gemeten uitstraling.
WthrObserv.CtrlOutsideTemp | 42A9 | METEO | Buitentemperatuur | °C | M4 M100 De gemeten buitentemperatuur.
WthrObserv.CtrlRainPercent | 427C | METEO | Regen percentage regeling | % | M4 De (afgevlakte) regenhoeveelheid die doorgegeven wordt aan de regelingen.
WthrObserv.CtrlWindAngle | 42AB | METEO | Windrichting regeling | ° | M4 De (afgevlakte) windrichting die doorgegeven wordt aan de regelingen.
WthrObserv.CtrlWindSpeed | 42AD | METEO | Windsnelheid | m/s | M4 M100 De gemeten windsnelheid.
WthrObserv.FrostActive | 42F0 | METEO | Vorst 0=NEE 1=1--- 2=-2-- 3=12-- 4=--3- 5=1-3- 6=-23- 7=123- 8=---4 9=1--4 10=-2-4 11=12-4 12=--34 13=1-34 14=-234 15=1234 |  | M4 Vermelding of het vriest en zo ja, welke vorstgrens actief is. Dit kunnen meerdere vorstgrenzen zijn. M100 Vermelding of het vriest en zo ja, welke vorstgrens actief is. Dit kunnen meerdere vorstgrenzen zijn.
WthrObserv.MeasOutsideTemp | 429D | METEO | Buitentemperatuur | °C | M4
WthrObserv.MeasOutsRelHum | 427E | METEO | Buitenvocht RV meting | % | M4 De gemeten relatieve vochtigheid van de buitenlucht.
WthrObserv.MeasRainQuantity | 42C0 | METEO | Regenhoeveelheid | mm/min | M4 De gemeten regenhoeveelheid in mm/min.
WthrObserv.RainActive | 42EE | METEO | Regen 0=NEE 1=JA |  | M4 Vermelding of (geforceerd) regen actief is. M100 Vermelding of (geforceerd) regen actief is.
WthrObserv.StormActive | 42EF | METEO | Storm 0=NEE 1=1--- 2=-2-- 3=12-- 4=--3- 5=1-3- 6=-23- 7=123- 8=---4 9=1--4 10=-2-4 11=12-4 12=--34 13=1-34 14=-234 15=1234 |  | M4 Vermelding of het stormt en zo ja, welke stormgrens actief is. Dit kunnen meerdere grenzen zijn. M100 Vermelding of het stormt en zo ja, welke stormgrens actief is. Dit kunnen meerdere grenzen zijn.
WthrObserv.SunHeightNow | 425A | METEO | Zonshoogte nu | ° | M4 Huidige berekende hoek die de straling van de zon met het aardoppervlak maakt. De verwarmingsregeling, ventilatieregeling en de lichtregeling kunnen rekening houden met deze zonshoogte
WthrObserv.WindSection | 429B | METEO | Windrichting 0=N 1=NO 2=O 3=ZO 4=Z 5=ZW 6=W 7=NW |  | M4 De gemeten windrichting. M100 De gemeten windrichting.
ChannelUI.LightContrib | 7B79 | Kanaal | Lichtbijdrage | µmol/s/m² | I208 De lichtbijdrage van het kanaal, berekend over het gehele spectrum.
ModLightMeasure.ParContribution | 821D | MOD. LICHT | PAR-bijdrage | µmol/s/m² | I208 De gerealiseerde lichtbijdrage door dit groeilichtsysteem
ModLightMeasure.RealizedLightPrc | 83EA | MOD. LICHT | Gerealiseerd lichtpercentage | % | I208 Het gerealiseerde lichtpercentage door dit groeilichtsysteem.
ModLightMeasure.SystemDemLiP | 7AB7 | MOD. LICHT | Gevraagd lichtpercentage voor lichtsysteem | % | I208 Het gewenste lichtpercentage die het groeilichtsysteem moet leveren. Hierbij is rekening gehouden met een eventuele correctie op de vraag en een vast ingestelde stand. M209 Het gewenste licht % na correctie van het modulerende groeilichtsysteem. M209.2 Het gewenste lichtpercentage na correctie van het modulerende groeilichtsysteem.
ModLightMeasure.SystemDemPar | 821E | MOD. LICHT | PAR-vraag voor lichtsysteem | µmol/s/m² | I208 De gewenste lichtvraag die het groeilichtsysteem moet leveren. Hierbij is rekening gehouden met een eventuele correctie op de vraag en een vast ingestelde stand. M209.1 De gewenste PAR-vraag na correctie van het modulerende groeilichtsysteem.
ModLightMeasure.SystemLimitation | 76E2 | MOD. LICHT | Beperking 0=GEEN 1=INSTALLATIE 2=NIET OPERATIONEEL 3=LOKALE SPER 4=VASTHOUDEN (NOOD) 5=SPECTRUM 6=VERIFICATIEFOUT 7=WACHT VERWARMING 8=WACHT DOEK 9=WACHT VRIJG 10=VASTE STAND 11=GEWASBEHAND 12=GEDW.AAN 13=GEDW.UIT 14=OP HET MAXIMUM 15=OP HET MINIMUM 16=MINIMUM AFNAME 17=GEEN STRATEGIE 18=VERIFICATIE-TEST 19=UITVERTRAGING 20=VERIFICATIE BEZIG 21=VASTE BIJDRAGE 22=ALT. SPECTRUM 23=CORR. OP BIJDRAGE |  | I208 De beperking voor het modulerend groeilichtsysteem. M209 Zie 11 Beperking . M209.1 Zie 11 Beperking . M209.2 Zie 11 Beperking .
PARRegGrLiStap.GrLiStapToestCd | 469E | GR.LI.STAP | Toestand groeilichtstap 0=UIT 1=AAN 2=WACHT AAN 3=WACHT UIT |  | M20
PARRegSchKop.SchermStandGer | 46B1 | DOEK | Berekende schermstand | % | M20 Berekende stand van het schermdoek.
PARRegSchKop.SchermToestCd | 46B4 | DOEK | Toestand scherm 0=OPEN 1=MINIMAAL 2=REGELEN 3=DICHT 4=WACHT OPEN |  | M20
PARCalcSetpoint.SetParReg | 6928 | LICHTREG. | Ingestelde PAR | µmol/s/m² | M20 Ingestelde PAR-waarde uit de actuele periode of correctie-instelling.
PARRegelingAlg.DesiredParSum | 46FA | LICHTREG. | Gewenste PAR-som | mol/m² | I20 De Berekende PAR-som is gebaseerd op de ingestelde PAR-som en aangepast met alle berekende invloeden. Deze waarde bepaalt of het groeilicht uitschakelt of uitgeschakeld blijft en regelt de stand van de schermdoeken. M20 De Berekende PAR-som is gebaseerd op de ingestelde Gewenste PAR-som (I20) en aangepast met alle berekende invloeden. Deze waarde bepaalt of het groeilicht uitschakelt of uitgeschakeld blijft en regelt de stand van de schermdoeken.
PARRegelingAlg.DesiredSpecNr | 81FF | LICHTREG. | Gewenst spectrumnummer |  | M20 Het geselecteerde spectrum.
PARRegelingAlg.DesParLighting | 46E9 | LICHTREG. | Gewenste PAR belichten | µmol/s/m² | I20 De berekende PAR-waarde is gebaseerd op de ingestelde PAR-waarde en aangepast met alle berekende invloeden. De waarde Berekende PAR-belichten bepaalt of het groeilicht inschakelt. M20 De gewenste PAR-waarde voor belichten is gebaseerd op de ingestelde PAR-waarde en aangepast met alle berekende invloeden. De waarde Berekende PAR-belichten bepaalt of het groeilicht inschakelt.
PARRegelingAlg.DesParShading | 46F3 | LICHTREG. | Gewenste PAR schermen | µmol/s/m² | I20 De berekende PAR-waarde is gebaseerd op de ingestelde PAR-waarde en aangepast met alle berekende invloeden. De waarde Berekende PAR-schermen bepaalt of het schermdoek sluit.
PARRegelingAlg.ParRegLimitCd | 46F0 | LICHTREG. | Beperking 0=NIET AANW 1=METING 2=PAR-SOM 3=EXT GROEIL. 4=EXT SCHERM 5=REFERENTIE 6=GROEILICHT 7=SCHERM 8=SPECTRUM 9=INSTALLATIE 10=GEEN |  | M20
PARRegelingAlg.ParRegStateCd | 46F2 | LICHTREG. | Toestand 1=UIT 2=NACHT 3=SCHERMEN 4=BELICHTEN 5=GEACTIVEERD |  | M20
PARRegelingAlg.SetParSum | 692F | LICHTREG. | Ingestelde gewenste PAR-som | mol/m² | M20 Ingestelde gewenste PAR-som uit de strategie of geldige correctie-instelling.
PARRegGrLiFunc.ActualPARContrib | 4700 | LICHTREG. | Gerealiseerde PAR-bijdrage | µmol/s/m² | M20 Berekende lichtbijdrage door alle ingeschakelde groeilichtsystemen.
PARRegGrLiFunc.DemandLightPerc | 79F3 | LICHTREG. | Gevraagd lichtpercentage | % | M20 Het gewenste lichtpercentage door groeilichtsystemen. Hierbij is rekening gehouden met de ingestelde minima en maxima van het groeilichtsysteem en de geldende start- en eindwaarde lichtpercentage van actuele groeilichtstap.
PARRegGrLiFunc.InflLiRef | 8396 | LICHTREG. | Invloed lichtreferentie | µmol/s/m² | M20 Als er geen PAR-sensor aanwezig is onder het doek en de belichting, dan kan de lichtregeling hiervoor de lichtreferentie (buitenstraling, PAR-buiten of binnen-straling) gebruiken om de streefwaarde Berekende PAR-belichten te verlagen. De verlaging is instelbaar in PAR : verlaging PAR-belichten of Straling : verlaging PAR-belichten (I20.4).
PARRegGrLiFunc.InflParCorr | 8397 | LICHTREG. | Invloed PAR-correctie | µmol/s/m² | M20 De invloed van PAR-correctie op de streefwaarde Berekende PAR-belichten . Deze PAR-correctie voorkomt abrupte overgangen.
PARRegGrLiFunc.ParDemand | 8393 | LICHTREG. | PAR-vraag | µmol/s/m² | M20 De gewenste PAR-bijdrage door groeilichtsystemen. Hierbij is rekening gehouden met de ingestelde minima en maxima van het groeilichtsysteem en de geldende start- en eindwaarde lichtpercentage van actuele groeilichtstap.
PARRegReferentie.LightContrToday | 7BAD | LICHTREG. | PAR-som groeilicht vandaag | mol/m² | M20 De gerealiseerde PAR-som door het groeilicht berekend over het huidige etmaal vanaf tijdstip Resettijd PAR-som (I20.4).
PARRegReferentie.ParSumToday | 470E | LICHTREG. | PAR-som vandaag | mol/m² | M20 Gerealiseerde PAR-som berekend over het huidige etmaal vanaf tijdstip Resettijd PAR-som (I20.4), gebaseerd op de meting (PAR of straling).
PARRegReferentie.ParUsed | 4709 | LICHTREG. | Gebruikte PAR | µmol/s/m² | I20.4 Gemeten PAR die de lichtregeling gebruikt om het aantal groeilichtstappen en het lichtpercentage te berekenen. M20 Gemeten PAR-waarde die de lichtregeling gebruikt om de stand van schermdoeken te regelen en het groeilicht in- en uit te schakelen.
PARRegReferentie.RadUsed | 7A0C | LICHTREG. | Gebruikte straling | W/m² | I20.4 Gemeten straling die de lichtregeling gebruikt om het aantal groeilichtstappen en het lichtpercentage te berekenen. M20 Gemeten straling die de lichtregeling gebruikt om het groeilicht in- en uit te schakelen.
PARRegSchFunc.SchStralBeperBer | 471C | LICHTREG. | Gerealiseerde stralingsbeperking | % | M20 Berekende beperking van de straling door alle gesloten schermdoeken.
METERSTAND.METERSTAND | 4750 | ENERG.PULSM | Meterstand |  | M306 De cumulatieve meterstand is instelbaar en telt na een wijziging verder.
METERSTAND.VerbruikVd | 4756 | ENERG.PULSM | Totaal |  | M306 Het totale verbruik vanaf het begin van het huidige etmaal. Het geeft het aantal pulsen weer vanaf de start van de termijn vermenigvuldigd met de eenheid per puls.
PULSMETER.FLOW | 4764 | ENERG.PULSM | Actueel verbruik | eenh/uur | M306 Het actuele verbruik. Het is een maat voor de snelheid waarmee de pulsen op dit moment geregistreerd worden (eenheden per uur).
COM_DOS_RCPT.REGEL_EC | 47AB | RECEPT | Berekende EC | mS/cm | I403 Berekende EC-waarde; de gewenste EC met de stralingsverlaging van de EC en de gemeten EC van het aanvoerwater als Toevoegen EC van I403.1 Recept/Waterbehandeling op JA staat.
RETOUR.BESTEM_SILO | 481D | RETOUR | Silo |  | M440
RETOUR.BESTEM_TYPE | 481E | RETOUR | Bestemming 0=AFVOER 1=SILO 2=ALT AFVOER 3=ALT SILO |  | M440 De bestemming van het retourwater.
RETOUR.TOESTAND | 4837 | RETOUR | Toestand retour 0=RUST 1=DOORLOOP 2=BEZET 3=TERUGL 4=UITSTEL 5=REINIGEN |  | I443 Toestandsvermelding van de retourleiding. M440 De toestand van de retourleiding.
SILOVK.ACTIE | 4850 | VULKRAAN | Actie 0=GEEN 1=BIJVUL 2=BIJVUL% 3=AFVUL 4=AFVUL% 5=ALTIJD 6=OPVANG |  | I440 Vermelding van de actie van de vulkraan.
SILOVK.BEPERKING | 4852 | VULKRAAN | Beperking 0=GEEN 1=IJKEN NIVEAU 2=MAX INHOUD 3=NIVEAUSENSOR 4=HERGEBRUIK SILO 5=SCHOON WATER SILO 6=VERBRUIK MAX 7=VERBRUIK MIN 8=VERBRUIK NUL |  | I440 De beperking van de vulkraan.
SILOVK.TOESTAND | 485D | VULKRAAN | Toestand 0=RUST 1=RECEPT 2=START 3=VULLEN 4=STORING |  | I440 De toestand van de vulkraan. M430 De toestand van de silo-vulkraan. M440 Toestand van deze vulkraan.
TankStatusCopy.WATER_NIV | 68A0 | SILO | Waterniveau | % | I440 Procentueel waterniveau van de silo. Er wordt ook een trend weergegeven. M430 Zie Waterniveau in I440 Silo/Instellingen. M440 Het waterniveau in de silo in een percentage. Er wordt ook een trend weergegeven. M440.1 Het gemeten procentueel waterniveau en de trend hiervan in de silo.
TankStatusCopy.WATER_STAND | 68A1 | SILO | Waterniveau 0=--- 1=VOL 2=VOLDOENDE 3=AFVULLEN 4=DOSEREN 5=BIJVULLEN 6=BLOKKEREN 7=BLOK/BIJVUL 8=LEEG |  | I440 Het waterniveau in de silo. Zie M440 Overzicht silo. M430 Het waterniveau in de silo. M440 Het waterniveau in de silo.
START_VOORW.START_VOORW | 4AF2 | Oorzaak | Oorzaak van start 0=GEEN 1=TEMP 2=VOCHT 3=STRALING 4=STR.SOM+DR 5=KLOK 6=EXTERN 7=MAX RUST 8=HAND 9=VERDAMPING 10=VOCHT%MAT 11=TENSIO 12=STARTREEKS 13=VDD SOM 14=INDROGING 15=VERDAMPSOM 16=PAR 17=PAR-SOM+DR |  | M400 De oorzaak van het starten van de beregening. M400.2 De oorzaak van het starten van de beregening. Zie M400 Autostart/Actueel
STARTMGRB.START_NUM | 4B01 | # | Beurt |  | M400 Vermelding van het beurtnummer van de gietbeurt. De nummering gaat per dag van 1 tot en met het aantal beurten op die dag.
STARTMGR_VBRT.DAG_VAN_MAAND | 4B59 | # | Datum |  | M400.1
STARTMGR_VBRT.START_FASE | 4B5E | # | Start 0=NEE 1=FASE 1 2=FASE 2 3=FASE 3 4=FASE 4 5=FASE 5 7=F12--- 8=F123-- 9=F1234- 6=F12345 |  | M400.1 Vermelding van de kraangroep fase(n) waarin de laatste gietbeurt is gestart.
INTER_ST.INTERVALTIJD | 4B74 | STARTPRG | Maximale rusttijd | uur:min | M400 De berekende maximum rusttijd. Dit is de ingestelde maximum rusttijd met daarop eventueel aanpassingen door straling en/of door synchronisatie van starts in de startcluster.
STARTMGR.MIN_RUSTTIJD | 4BBF | STARTPRG | Minimale rusttijd | uur:min | M400 De berekende minimum rusttijd. Dit is de ingestelde minimum rusttijd met daarop eventueel aanpassingen door straling en/of door synchronisatie van starts in de startcluster.
STARTMGR.RECEPT_NR | 4BC2 | STARTPRG | Actieve periode start strategie |  | M400
STARTMGR.VERSTR_RUST | 4BCC | STARTPRG | Rusttijd | uur:min | M400 De verstreken rusttijd. Dit is de tijdsduur vanaf het laatste startmoment tot nu.
STARTMGR.VRIJGAVE | 4BCE | STARTPRG | Automatische start 0=NEE 1=JA |  | I400 I402 Keuze of het startprogramma automatisch gestart wordt. M400 Vermelding of er automatisch gestart mag worden.
STRAL_ST.GEC_STRALSOM | 4BD5 | STARTPRG | Stralingssom grens | J/cm² | M400 De berekende stralingssomgrens waarboven gestart wordt in de huidige periode, als de minimum rusttijd verstreken is en aan het Aantal voorwaarden (I400.1 Autostart/Installatie) voldaan is.
STRAL_ST.STRALSOM | 4BD8 | STARTPRG | Stralingssom | J/cm² | M400 De gemeten stralingssom op dit moment. Dit is de resterende stralingssom van de laatste start plus de stralingssom die vanaf de laatste start gemeten is of die gemeten is sinds het begin van de huidige periode, als de laatste start plaatsvond in de vorige periode waarin niet op basis van stralingssom gestart werd.
VERDAMP_ST.BER_DRAIN_PRC | 4BF8 | STARTPRG | Gewenst drain% | % | M400 Het gewenste drainpercentage voor de verdampingssomstart in de huidige periode.
STRT_IRRIG.MEASDRYOUT_UNIT | 6648 | # | Indroging | ml/eenheid | M500 De indroging van de pot of het substraat bij de start van de irrigatiecyclus.
STRT_IRRIG.START_CAUSE | 665D | # | Oorzaak van start 0=ONBEKEND 1=HANDMATIG 2=VOCHTGEHALTE 3=INDROGING 4=RUSTTIJD 5=STRALINGSSOM 6=EXTERN 7=DRAINEREN 8=BEVEIL.NIVEAU |  | M500 De oorzaak van elke start.
STRT_IRRIG.START_NUM | 6661 | # | Beurt |  | M500 Het volgnummer van de irrigatiecyclus van deze dag.
IrrigatMeasCalc.CalcDryingInKg | 6644 | SUBSTR START | Indrogingsgrens | kg | I500 I500 I500.2 M500
IrrigatMeasCalc.CalcTranspPerM2 | 67CE | SUBSTR START | Verdampingssnelheid | l/m²/uur | M500 De afname van de gemeten vochtigheid uitgedrukt in liter per m² per uur.
IrrigatMeasCalc.CurrentDesirWCon | 6653 | SUBSTR START | Vochtgehalte grens | % | I500 I500 I500.2 M500
IrrigatMeasCalc.CycleRadSum | 665A | SUBSTR START | Stralingssom na laatste beurt | J/cm² | M500 De huidige gemeten stralingssom na de start van de laatste irrigatiecyclus
IrrigatMeasCalc.DampedTranspirat | 665E | SUBSTR START | Gemeten verdampingssnelheid | ml/eenheid/uur | I500 De actuele verdampingssnelheid van de gewassen. Deze verdampingssnelheid wordt afgeleid van de gewichtsafname van de plant.
IrrigatMeasCalc.DesirDryoutUnit | 666C | SUBSTR START | Indrogingsgrens | ml/eenheid | I500 I500 I500.2 M500
IrrigatMeasCalc.DesWghtUniInKg | 6678 | SUBSTR START | Gewenste gewicht per eenheid | kg | M500
IrrigatMeasCalc.IrrigatPerState | 6689 | SUBSTR START | Toestand 0=UIT 1=HANDMATIG 2=HALT 3=NIET BESCHIKBAAR 4=WACHT OP VERDAMPING 5=VERHOOG VOCHTNIVEAU 6=PERIODE VRIJGEG 7=DRAINEREN VRIJGEG 8=BEREGENING GESTOPT 9=MIN START 10=EINDE DAG 11=BEVEILIGINGSSTART |  | I500 Zie 32 Periode/toestand . M500 Zie 32 Periode/toestand
IrrigatMeasCalc.MeasDryoutUnit | 669E | SUBSTR START | Gemeten indroging | ml/eenheid | I500 I500 I500.2 M500
IrrigatMeasCalc.MeasWContent | 66A2 | SUBSTR START | Gemeten vochtgehalte | % | I500 I500 I500.2 M500
IrrigatMeasCalc.MeasWghtTot | 66A8 | SUBSTR START | Gemeten totaalgewicht | kg | I500 Het huidige gemeten gewicht van de weegschaal, uitgedrukt in kilogrammen. I500 I500.2 M500
IrrigatMeasCalc.MeasWghtUni | 66AA | SUBSTR START | Gemeten gewicht per eenheid | kg/eenheid | M500
IrrigatMeasCalc.MinTranspStart | 66AD | SUBSTR START | Verdampingssnelheidgrens | ml/eenheid/uur | I500 Voor de dagperioden: de minimumverdamping die gemeten moet worden voordat een irrigatiecyclus vrijgegeven wordt.
IrrigatMeasCalc.SelMaxCycleRadSu | 66BB | SUBSTR START | Stralingssom grens | J/cm² | M500 M500 De maximum stralingssom tussen de start van de laatste irrigatiecyclus en de start van de nieuwe irrigatiecyclus die voor de huidige periode van toepassing is.
IrrigatMeasCalc.UsedDrWghtTo_01 | 66D8 | SUBSTR START | Gebruikt verzadigingsgewicht totaal | kg | I500 Het totale gemeten gewicht van de weegschaal bij de laatste drainmeting (deze waarde komt overeen met het gewicht in M500.1).
ALG_POMP_.GER_POMPST | 4C4F | POMP | Ger pompstand 0=UIT 1=AAN 2=LAAG TOER 3=HOOG TOER |  | I350 Gerealiseerde stand van de transportpomp, zie 6 Ger pompstand . M350 Gerealiseerde stand van de transportpomp (alleen voor schakelende pomp).
ALG_POMP_.POMP_BEPERK | 4C51 | POMP | Beperking pompsturing 0=GEEN 1=VRIJGAVE 2=VASTE STAND 3=MAX CAP 4=DEFECT 5=EXT.STORING 6=IJK FOUT 7=TOEW.ING 8=TOEW.UITG 9=STURING 10=METING 11=W.OVERSCHOT 12=TEMP 13=EXT.STURING 14=NIET GEREGELD 15=LT-WARMTEOVERSCHOT |  | I350 Vermelding van de beperking van de transportpomp, zie 10 Beperking pompsturing . M350 Vermelding van de beperking van de transportpomp.
TRANSCTL.GV_VERM_TOT | 4CE3 | TRANSPORTL. | Gew transportvermogen | kW | M350 Het gewenste transportvermogen dat wordt doorgegeven aan de warmteproducenten.
TRANSCTL.MK_TEMP_TOT | 4CE7 | TRANSPORTL. | Gewenste transporttemperatuur | °C | M350 De gewenste transporttemperatuur van de transportleiding vanuit het warmtebeheer. De gewenste transporttemperatuur is gelijk aan de hoogst gevraagde buistemperatuur uit de aangesloten afdelingen, warmteblok of combiblok uit de aangesloten luchtbehandelingsunits plus de ingestelde Offset transporttemperatuur .
TRANSSYS.GEM_TRAN_TEMP | 4CF0 | TRANSPORTL. | Gemeten aanvoertemperatuur | °C | I350 Gemeten transport(aanvoer)temperatuur. M350 De gemeten temperatuur in de aanvoerleiding van het transportsysteem.
MomReserv.WProdBegr | 4F2E | VERDEELSTUK | Warmteproductie totaal begrensd | kW | M300.3 De gewenste totale warmteproductie, begrensd door de maximum warmteproductie.
MomReserv.WProdOnbegr | 4F32 | VERDEELSTUK | Warmteproductie totaal onbegrensd | kW | M300.3 De gewenste totale warmteproductie.
WARMTECTL.GEW_LOS_VERM | 4FC8 | VERDEELSTUK | Ger vermogen legen | kW | M300 Het vermogen dat de buffer levert. Dit wordt berekend op basis van de stand die de afnamemengklep heeft ingenomen. Wanneer de afnamemengklep voor 50 % openstaat, wordt de helft van het gevraagde vermogen vanuit de kas door de buffer geleverd.
WARMTECTL.GEW_TEMP | 4FC9 | VERDEELSTUK | Totaal gewenste kastemperatuur | °C | M300 De hoogst berekende temperatuur van alle aan het warmtebeheer aangesloten verwarmingsnetten en/of transportnetten.
WARMTECTL.GEW_VERM | 4FCA | VERDEELSTUK | Totaal gewenste kasvermogen | kW | M300 Het totaal gevraagde vermogen van de aangesloten verwarmingsnetten en/of transportnetten.
MISTKLEP.GEW_CAP | 5009 | MISTKLEP | Berekende capaciteit | % | M180 Berekende capaciteit mistklep.
MISTKLEP.TOESTAND | 5010 | MISTKLEP | Toestand 0=GEEN VRIJG 1=WACHT POMP 2=UIT 3=SPROEIPAUZE 4=SPROEIEN 5=DRUK AFLAAT |  | I185 De toestand van de mistklep. M180 De toestand van de mistklep, zie 23 Toestand .
KASL_REF.REG_GEWAS_RV | 50B6 | BEVOCHT | Gebruikte RV | % | I180.4 De vochtigheid die gebruikt wordt voor de bevochtigingsregeling.
KASL_REF.REG_GEWAS_TEMP | 50B7 | BEVOCHT | Gemeten temperatuur | °C | I180.4 De temperatuur die gebruikt wordt voor de bevochtigingsregeling. M180 De gemeten temperatuur die gebruikt wordt voor de bevochtigingsregeling.
KASL_REF.REG_GEWAS_VD | 50B8 | BEVOCHT | Gebruikte VD | g/m³ | I180.4
VOCHT_CTL.BER_RV | 50EB | BEVOCHT | Berekende vochtgrens | % | I180 De berekende vochtgrens voor het schakelen van de bevochtigingsinstallatie. I181 M180 De berekende vochtgrens voor het schakelen van de bevochtigingsinstallatie.
VOCHT_CTL.BER_VD | 50EC | BEVOCHT | Berekende vochtgrens | g/m³ | I180 De berekende vochtgrens voor het schakelen van de bevochtigingsinstallatie. I181 M180 De berekende vochtgrens voor het schakelen van de bevochtigingsinstallatie.
VOCHT_CTL.GEM_RV | 50F2 | BEVOCHT | Gemeten vocht | % | M180 De gemeten luchtvochtigheid die gebruikt wordt voor de bevochtigingsregeling.
VOCHT_CTL.GEWENSTE_TEMP | 50F5 | BEVOCHT | Berekende koeltemperatuur | °C | I180 I181 M180 De berekende koeltemperatuur voor het schakelen van de bevochtigingsinstallatie.
VOCHT_CTL.INSTEL_TEMP | 50F9 | BEVOCHT | Ingestelde koeltemperatuur | °C | I180 M180 De ingestelde koeltemperatuur uit I180 Bevochtiging/Strategie.
VOCHT_CTL.SETP_RV | 510D | BEVOCHT | Ingestelde vochtgrens | % | M180 De ingestelde vochtgrens uit I180 Bevochtiging/Strategie.
VOCHT_CTL.SETP_VD | 5111 | BEVOCHT | Ingestelde vochtgrens | g/m³ | M180 De ingestelde vochtgrens uit I180 Bevochtiging/Strategie.
BUFOPN.GEM_TEMP | 51D5 | OPN | Gem temperatuur bufferopnemers | °C | M320 De temperatuur van het water in de buffer ter hoogte van de verschillende temperatuuropnemers in de buffer.
BUF_TOEST.LEGEN | 5206 | BUFFER | Legen actief 0=NEE 1=JA |  | I320 Vermelding of het legen van de buffer actief is. M300.1 Vermelding of het legen van de buffer actief is. M320 Vermelding of het legen van de buffer actief is.
BUF_TOEST.VULLEN | 5212 | BUFFER | Vullen actief 0=NEE 1=JA |  | I320 Vermelding of het vullen van de buffer actief is. M300.1 Vermelding of het vullen van de buffer actief is. M320 Vermelding of het vullen van de buffer actief is.
BUFFER.GEM_LTEMP_RET | 5223 | BUFFER | Gemeten retourtemperatuur legen | °C | M320 De gemeten temperatuur van het retourwater vanuit de afdelingen naar de warmtebuffer tijdens legen. M325.1 De gemeten temperatuur van het retourwater vanuit de afdeling(en) naar de warmtebuffer tijdens legen.
BUFFER.GEM_TEMP_AANV | 5225 | BUFFER | Gemeten aanvoertemperatuur | °C | M320 De gemeten temperatuur van het aanvoerwater vanuit de warmtebron(nen) naar de warmtebuffer (tijdens vullen), of vanuit de warmtebuffer naar de afdelingen (tijdens legen). M325.1 De gemeten temperatuur van het aanvoerwater vanuit de warmtebron(nen) naar de warmtebuffer (tijdens vullen), of vanuit de buffer naar de afdelingen (tijdens legen).
BUFFER.GEM_VTEMP_RET | 5228 | BUFFER | Gemeten retourtemperatuur vullen | °C | M320 De gemeten temperatuur van het retourwater vanuit de warmtebuffer naar de warmtebron(nen) tijdens vullen. M325.1 De gemeten temperatuur van het retourwater vanuit de warmtebuffer naar de warmtebron(nen) tijdens vullen.
BUFFER.GER_VUL_PERC | 5229 | BUFFER | Gerealiseerd vul% | % | I320 Gerealiseerde vulpercentage. I320.1 Het gerealiseerd buffervulpercentage wordt berekend aan de hand van het verschil tussen het warmtevermogen dat in het buffer wordt geladen en het warmtevermogen dat momentaan het buffer verlaat. Dit percentage wordt begrensd tussen het minimaal en maximaal haalbare vulpercentage, bepaald aan de hand van de metingen van van temperatuuropnemers. M320 Het gerealiseerde vulpercentage van de warmtebuffer.
BUFFER.GEW_VUL_PERC | 522C | BUFFER | Gewenst vul% | % | M320 Het gewenste vulpercentage van de warmtebuffer.
BUFFER.LEEG_BEPERK | 5230 | BUFFER | Beperking legen 0=GEEN 1=VRIJG 2=TE KOUD 3=EXT.BLOK 4=LEEG 5=MIN VUL% 6=VULLEN |  | I320 Mogelijke oorzaak waarom de buffer niet geleegd wordt. M300.1 De beperking waarom de buffer niet geleegd wordt. M320 De beperking waarom de buffer niet geleegd wordt.
BUFFER.VUL_BEPERK | 524A | BUFFER | Beperking vullen 0=GEEN 1=VRIJG 2=TEMP 3=VOL 4=MAX VUL% 5=LEGEN |  | I320 Mogelijke oorzaak waarom de buffer niet gevuld wordt. M300.1 De beperking waarom de buffer niet gevuld wordt. M320 De beperking waarom de buffer niet gevuld wordt.
WARMW_TE_VM.GEW_KET_VERM | 52C5 | W.WISSELAAR | Gewenst kasvermogen | kW | M300 M340 Het gewenste warmtevermogen door een vermogensvraag uit de afdelingen, dat toegewezen is aan deze warmtewisselaar.
WARMWIS_ALG.BEPERKING_WW | 52CC | W.WISSELAAR | Beperking warmtewisselaar 0=GEEN 1=HANDMATIG 2=MAX VERM. 3=GEEN VRIJG 4=EXTERN 5=WW ONTKOPPELD 6=TOEW.ING 7=TOEW.UITG 8=IJKING SERVO 9=TOEW.SERVO 10=BEGR.SERVO 11=REGEL SERVO 12=ING.WW DEFECT 13=GEEN TEMP 14=TE WARM 15=KOELWATER |  | M300.1 Zie 14 Beperking WW M340
WARMWIS_ALG.BER_WW_TEMP | 52CE | W.WISSELAAR | Berekende warmtewisselaars temperatuur | °C | I340 Gewenste aanvoertemperatuur van de warmtewisselaar. M300.1 De berekende aanvoertemperatuur van de warmtewisselaar. M340 De berekende aanvoertemperatuur van de warmtewisselaar.
WARMWIS_ALG.GER_KET_TEMP | 52D6 | W.WISSELAAR | Warmtewisselaars temperatuur | °C | I340 Gemeten aanvoertemperatuur van de warmtewisselaar. M300.1 De gemeten aanvoertemperatuur van de warmtewisselaar. M340 De gemeten aanvoertemperatuur van de warmtewisselaar.
WARMWIS_ALG.GER_KET_VERM | 52D8 | W.WISSELAAR | Gerealiseerd vermogen | kW | M300 M340 Het gerealiseerde warmtevermogen door de warmtewisselaar, uitgedrukt in kW vermogen.
WARMWIS_ALG.GEW_OPSLAG_VERM | 52DC | W.WISSELAAR | Gewenst gedwongen opslag vermogen | kW | I340.2 Gewenst vermogen van de wisselaar dat wordt berekend voor het vullen van de warmtebuffer in de actieve periode. Zie Gedwongen opslag in warmtebuffer. M300 M340 Het gewenste opslagvermogen van de warmtewisselaar als de bufferstrategie hierom vraagt (zie I330.2 Warmtekracht/Gedwongen opslag).
WARMWIS_ALG.GEW_RESERV_VERM | 52DD | W.WISSELAAR | Gewenst reserveringsvermogen | kW | M300 M340 Het gewenste reserveringsvermogen van de warmtewisselaar als de warmtereservering hierom vraagt. De warmtereservering vraagt een vermogen om aan een verwachte toekomstige warmtevraag te voldoen.
WARMWIS_ALG.KET_VERN_VRIJG | 52E1 | W.WISSELAAR | Warmteoverschot% | % | M300.1 Het percentage warmteoverschot van de warmtewisselaar. Als de warmtewisselaar te warm wordt door een gedwongen vraag, wordt het warmteoverschotpercentage groter. M340 Het percentage warmteoverschot van de warmtewisselaar.
WARMWIS_MEET.GEM_T_RET_WW | 5305 | W.WISSELAAR | Gemeten retourtemperatuur | °C | M340 De gemeten retourtemperatuur van de warmtewisselaar.
WARMWIS_TOEST.TOESTAND | 5331 | W.WISSELAAR | Warmtewisselaar toestand 0=BEGRENSD 1=GEREED 2=VOORDRAAIEN 3=NADRAAIEN 4=MIN TIJD AAN 5=AAN 6=STORING |  | I340 Toestand van de warmtewisselaar M300.1 Vermelding van de toestand van de warmtewisselaar. Zie 13 WW toestand M340 Vermelding van de toestand van de warmtewisselaar.
WARMWIS_VERM.GEW_WARM_VERM_W | 533D | W.WISSELAAR | Gew warmtevermogen | kW | M300 Het totaal gevraagde warmtevermogen aan de warmtewisselaar. M340 Het gewenste warmtevermogen van de warmtewisselaar. Dit is de som van het gewenste kasvermogen en het interne vermogen.
WASROBOT.BEPERKING | 5352 | WASROBOT | Beperking 0=GEEN 1=GEEN VRIJGAVE 2=WIND 3=TEMP 4=WIND/TEMP 5=HAND UIT |  | I240 Aanwezige beperking van de wasrobot. M240 Zie 12 Beperking .
WASROBOT.ROBOT_TOEST | 535C | WASROBOT | Toestand wasrobot 0=UIT 1=RUST 2=WACHT VRIJGAVE 3=START 4=BEDRIJF 5=STORING |  | I240 M240 Zie 11 Toestand wasrobot .
EC_M_EXTRA.GEM_EC | 5382 | EC-M | Extra EC | mS/cm | I432.1 Gemeten EC-waarde op dit moment van de extra EC-sensor. M430 De extra EC-meting(en).
FILTER.FILTER_BEPERK | 5395 | FILTER | Filter beperking 0=GEEN 1=VERBRUIK MAX 2=VERBRUIK MIN 3=START FOUT 4=EXT.STORING 5=VUIL |  | M430.1 M431
FILTER.FILTER_TOESTAND | 5397 | FILTER | Filter toestand 0=RUST 1=RECEPT 2=START 3=REINIGEN TERUGSP 4=STORING 5=SPOELEN 6=BEDRIJF 7=B & REINIGEN 8=BEGRENS FLOW |  | M430 De toestand van de filterspoeling. M430.1 M431
PH_M_EXTRA.GEM_PH | 53FA | pH-M | Extra pH | pH | I432.1 Gemeten pH-waarde van de extra pH-sensor. M430 De extra pH-meting(en).
TEMP_M.GEM_TEMP | 5488 | WATSYS | Gemeten watertemperatuur | °C | I432 Temperatuur van het water waarvan de EC gemeten wordt. De EC is afhankelijk van de temperatuur en moet daarvoor gecorrigeerd worden.
VialuxFlow.CalculatedFlow | 551F | UV-SYST. | Berekende flow | m³/uur | M450
VialuxFlow.MeasuredFlow | 5601 | UV-SYST. | Gemeten flow | m³/uur | M450
VialuxSystem.DesiredUVdosage | 55CC | UV-SYST. | Gewenste UV | mJ/cm² | M430.1 Zie Gewenste UV in M450 Ontsmetter/Actueel M450 De gewenste UV-dosering volgens het actuele recept.
VialuxSystem.Limitation | 65DC | UV-SYST. | Beperking 0=GEEN 1=REGELING UIT 2=VRIJG INSTEL 3=VRIJG EXTERN 4=UV-DOSERING 5=LAMP AFKOEL 6=FLOW DEFECT 7=KAMER HEET 8=FLOW TE LAAG 9=FLOW TE HOOG 10=OPSTART UV 11=DOS TE LAAG 12=LAMP UIT 16=WISSER UIT 17=WISSER IN 18=WISSER MOTOR 19=WISSER CONTACT 20=STORING 21=I UV SENSOR 22=I WIS UIT 23=I WIS THUIS 24=I WIS CTL 25=I WIS THERM 26=I V5 ONTSMET 27=I STORING 28=I VRIJGAVE 29=I ZUURVAT 30=I TEMP 31=I LAMP 35=VERBLIJFTIJD 36=WIS HANDBED 37=WIS THUIS F 38=V5 ONTSMET 39=T10 TE LAAG 40=I STROOMUITVAL 41=STROOMUITVAL 50=STRAL.DOORLAAT 51=PEROXIDE 52=ZUUR 53=TYPE UV-KAMER 54=ONTSMETTEN 55=ZUIVEREN 56=CONFIGURATIE 57=ZUURSPOEL 58=POMP UIT 59=DOSERING 60=I V5 GEZUIVERD 61=V5 GEZUIVERD |  | I453 De beperking van het UV-systeem. Zie Beperking. M430.1 De beperking voor het UV-systeem, zie I450 Ontsmetter/Starten. M450
VialuxSystem.MeasUVdosage | 55B4 | UV-SYST. | Gemeten UV | mJ/cm² | M430.1 M450
VialuxSystem.ProcessState | 55EA | UV-SYST. | Toestand 0=RUST 1=OPSTART 2=PRODUCTIE 3=ZUURSPOEL 4=STORING 5=NADRAAIEN |  | I453 De toestand van het UV-systeem. Zie Toestand . M430.1 De toestand van het UV-systeem. Zie M450 Overzicht ontsmetter M450 De toestand van het UV-systeem.
VialuxSystem.StatusLamps | 5555 | UV-SYST. | Lampstatus 0=UIT 1=LAAG 2=MIDDEN 3=HOOG 4=AFKOELEN |  | I453 De toestand van de lamp. M450 De toestand van de lamp: UIT, LAAG, MIDDEN, HOOG of AFKOELEN.
VialuxSystem.Translucency | 55BF | UV-SYST. | Stralingsdoorlaat | % | M450
DOS_CTL.BEPERKING | 5660 | WATSYS | Dosering beperking 0=GEEN 1=KANAAL 2=MENGBAK 3=EXTERN 4=pH IJKEN 5=ECa-SENSOR 6=EC-SENSOR 7=pH-SENSOR 8=REGEL pH ↓ 9=REGEL pH ↑ 10=REGEL EC ↑ 11=REGEL EC ↓ 12=RECEPT pH ↓ 13=RECEPT pH ↑ 14=RECEPT EC ↑ 15=RECEPT EC ↓ 16=INREGELEN 17=NUTRONIC 18=CONNECTIE |  | M420 M430.1
DOS_CTL.TOESTAND | 5665 | WATSYS | Toestand dosering 0=RUST 1=CONTROLE 2=START 3=BEDRIJF 4=RESET 5=STORING 6=NUTRONIC |  | I420 Toestand van de dosering. M420 M430 De toestand van de dosering. M430.1
DOS_EC_CTL.REGEL_EC | 5667 | WATSYS | Berekende EC | mS/cm | M420 De berekende EC-waarde. M430.1
DOS_PH_CTL.REGEL_PH | 5669 | WATSYS | Berekende pH | pH | M420 De berekende EC-waarde. M430.1
EC_BOX.GEM_EC | 56A9 | WATSYS | EC | mS/cm | M420 M430 De gemeten EC-waarde. M430.1
EC_M_SENSOR.GEM_EC | 56AE | WATSYS | EC aanvoer | mS/cm | M420 De gemeten EC-aanvoerwaarde. M430 De gemeten EC-waarde van het aanvoerwater. M430.1 De gemeten EC-waarde van het aanvoerwater.
EC_VR.BER_EC_VR | 56B2 | WATSYS | Berekende EC aanvoer | mS/cm | M420 De berekende EC-aanvoerwaarde. M430.1 De berekende EC-waarde van het aanvoerwater.
GIETWVER.GEM_TEMP | 5709 | WATSYS | Gietwatertemperatuur | °C | I423 Gemeten temperatuur van het gietwater. M420 De gemeten temperatuur van het gietwater. M430 De temperatuur van het gietwater. M430.1 De gemeten temperatuur van het gietwater.
PH_BOX.GEM_PH | 5752 | WATSYS | pH | pH | M420 M430 De gemeten pH-waarde. M430.1
VialuxCascade.CascadeActCap | 577B | WATSYS | Gerealiseerde capaciteit | m³/uur | I453
VialuxCascade.CascadeDesireCap | 577D | WATSYS | Gewenste capaciteit | m³/uur | I453 De gewenste capaciteit van de UV-systemen.
WATDIS.BEPERKING | 5787 | WATSYS | Watersysteem beperking 0=GEEN 7=DOSERING 8=GIETWATERVERWARMING 9=EC AANVOER 10=WATERMENG 11=SYSTEEMPOMP 12=VERBRUIK 13=INSTEL HALT 14=EXTERNE HALT 15=UV-SYSTEEM 41=RETOUR 42=BESTEMMING SILO 43=HERGEBRUIK SILO 44=SCHOON WATER SILO 45=OVERVRAAG 46=MAX CAPACITEIT 47=KRAANGROEPWISSEL 48=RECEPTWISSEL 49=SPOELKRAANWISSEL 50=EXTERNE WATERBEH. 51=RETOUR PUT OP MAX |  | I430 Beperking van het watersysteem. M430.1 Zie: I430 Storing watersysteem/Reset & halt.
WATDIS.BER_FLOW | 5788 | WATSYS | Berekende flow | m³/uur | M420 De berekende flow van het gietwater. M430 De verwachte flow wordt bepaald door de totale capaciteit van alle actieve kranen van het watersysteem. M430.1 De berekende flow van het gietwater.
WATDIS.FLOW | 578E | WATSYS | Flow irrigatie | m³/uur | M420 De gemeten flow van het gietwater, gemeten door de flowsensor van het watersysteem of het UV-systeem. M430 De gemeten flow voor de watergift. M430.1 De gemeten flow van het gietwater.
WATDIS.RECEPT_NR | 579A | WATSYS | Recept |  | M430 Het receptnummer dat op dit moment actief is, of het recept dat tijdens de laatste gietbeurt gebruikt is. M430.1 Het nummer van het recept dat momenteel gebruikt wordt of als laatste gebruikt is door dit watersysteem.
WATDIS.TOESTAND | 57A5 | WATSYS | Watersysteem toestand 0=RUST 1=CONTROLE 2=VOORDRAAIEN 3=BEDRIJF 4=STORING 5=HALT 6=FILTER 7=UV-SYSTEEM 8=GEBLOKKEERD |  | I430 Toestand van het watersysteem. M430 Zie: I430 Storing watersysteem/Reset & halt. M430.1 Zie: I430 Storing watersysteem/Reset & halt. M440 De toestand van het watersysteem.
CO2wk_Prod.CdactBer | 5821 | WK | CO₂-productie actief 0=NEE 1=JA |  | M250 M330.1 Vermelding of er CO2 gedoseerd wordt met de WK.
VERM_M_UI.VE_GEM | 58D8 | WK | Gemeten elektr.vermogen | kW | M200 Het gerealiseerde elektrisch vermogen van de WK dat wordt bepaald door de elektriciteitsproductie te meten.
WK_ELB.AAN_VERM_BRON | 58E1 | WK | Elektrisch vermogen aan | kW | M200 Vermogensgrens waarboven de WK wordt geactiveerd voor elektriciteitsvraag. Ook als de WK al actief is voor een warmte-, CO₂- of opslagvraag, moet de elektriciteitsvraag aan de WK groter worden dan deze grens voordat de WK elektriciteit aan het beheer gaat leveren. Pas daarna kunnen belichtingssystemen worden aangezet.
WK_ELB.BEPERKING | 58E5 | WK | Beperking 0=GEEN 1=SPER 2=VRIJG 3=WK 4=MAX GAS 5=STRATEGIE 6=ONBALANS UIT 7=KOELWATER 8=ELEK. PROD |  | M200
WK_ELB.BRON_PRODUCEERT | 58E8 | WK | Elektriciteit productie actief 0=NEE 1=JA |  | M200 Vermelding of de elektriciteitsproductie door de WK actief is.
WK_ELB.GER_CAP_BRON | 58F2 | WK | Max elektrisch vermogen | kW | M200 Het maximaal te leveren elektrisch vermogen door de WK.
WK_ELB.GEW_EXTERN_AAN | 58F3 | WK | Gew elektrisch vermogen | kW | M300 Het gewenste elektrisch vermogen van de WK door een elektriciteitsvraag vanuit het elektriciteitsbeheer. M330 Het gewenste elektrisch vermogen voor de WK door een vraag vanuit het elektriciteitsbeheer.
WK_ELB.VE_WK_VOLBESCH | 5900 | WK | Gerealiseerd elektrisch vermogen WK volledig beschikbaar | kW | M200 Als het gemeten gerealiseerde vermogen (zie Ger elektr.vermogen ) boven de grens komt die hier wordt weergegeven, is de WK volledig beschikbaar voor levering van elektriciteit aan elektrische consumenten zoals belichtingssystemen en elektrische afnemers.
WK_SYS.BEPERKING | 590C | WK | Beperking WK 0=GEEN 1=TE WARM 2=STORING 3=VRIJG 4=NIET BESCHIKB 5=HANDMATIG 6=MAX GAS 7=ONBALANS UIT 8=KOELWATER 9=DEELLAST 10=ELEKTRA VRIJG |  | I330 De beperking van de WK, zie M330 Warmtekracht/Overzicht. M250.1 Vermelding van de beperking van de WK. M300.1 De beperking van de WK. M330 De beperking van de WK.
WK_SYS.GEM_AANV_TEMP | 5918 | WK | Gemeten aanvoertemperatuur | °C | M300.1 De gemeten aanvoertemperatuur van de WK. M330 De gemeten aanvoertemperatuur bij de WK.
WK_SYS.GEM_RET_TEMP | 5919 | WK | Gemeten retourtemperatuur | °C | M300.1 De gemeten retourtemperatuur van de WK. M330 De gemeten retourtemperatuur bij de WK.
WK_SYS.GER_KET_VERM | 591B | WK | WK warmtevermogenregeling | kW | I330 Gerealiseerd warmtevermogen door de WK. M300 M330 Begrensde gemeten WK warmtevermogen op basis waarvan het warmtevermogen wordt geregeld en het gasverbruik van de WK wordt bepaald. (Deze begrenzing is door uw dealer bepaald.) M330 Het gerealiseerde warmtevermogen door deze WK.
WK_SYS.GEW_EXTERN_VERM | 591C | WK | Gewenst extern vermogen | kW | I330.1 Gewenste externe vermogensvraag aan de WK. M300 Het gewenste vermogen wanneer de WK door een externe vraag (bijvoorbeeld een externe elektriciteitsvraag) wordt aangestuurd. M330 Het gewenste vermogen wanneer de WK door een externe vraag (bijvoorbeeld een externe elektriciteitsvraag) wordt aangestuurd.
WK_SYS.GEW_OPSLAG_VERM | 591F | WK | Gewenst gedwongen opslag vermogen | kW | I330.2 Gewenst vermogen van de WK dat wordt berekend voor het vullen van de warmtebuffer in de actieve periode. Zie Gedwongen opslag in warmtebuffer. M300 M330 Het gewenste vermogen van de WK als de bufferstrategie hierom vraagt (zie I330.2 Warmtekracht/Gedwongen opslag).
WK_SYS.KET_VERN_VRIJG | 5921 | WK | Warmteoverschot% | % | M300.1 Het percentage warmteoverschot van de warmtewisselaar. Als de warmtewisselaar te warm wordt door een gedwongen vraag, wordt het warmteoverschotpercentage groter. M330 Het percentage warmteoverschot dat bij deze WK aanwezig is.
WK_SYS.TOESTAND | 5931 | WK | Toestand WK 0=UIT 1=AAN 2=MIN TIJD UIT 3=MIN TIJD AAN 4=VERTR.UIT 5=VERTR.BIJSCH 6=VERTR.AFSCH 7=TE KOUD 9=VERTR.AAN |  | I330 De toestand van de WK, zie M330 Warmtekracht/Overzicht. M250.1 M300.1 Vermelding van de toestand van de WK. M330 Vermelding van de toestand van de WK.
WK_SYS.WK_EXT_BLOK_ACT | 593B | WK | Externe blokkering 0=NEE 1=JA |  | M330 Vermelding van het actief zijn van de externe blokkering.
WK_SYSTEEM.GEW_CO2_VERM | 594A | WK | Gewenste CO₂-vermogen | kW | M300 Het gewenste CO2-vermogen van de WK. M330 Het gewenste CO2-vermogen voor de WK door een vraag naar CO2 vanuit het CO2-beheer.
WK_SYSTEEM.GEW_CONS_VERM | 594B | WK | Gewenst kasvermogen | kW | M300 M330 Het gewenste warmtevermogen door een vermogensvraag uit de afdelingen, dat toegewezen is aan deze WK.
WK_SYSTEEM.GEW_RESERV_VERM | 594E | WK | Gewenst reserveringsvermogen | kW | M300 M330 Het gewenste reserveringsvermogen van de WK als de warmtereservering hierom vraagt. De warmtereservering vraagt een vermogen om aan een verwachte toekomstige warmtevraag te voldoen.
Lichtuitstoot.Percentage | 5A8F |  | Berekende maximale lichtuitstoot | % | I207 De maximale lichtuitstoot die toegestaan wordt. Afhankelijk van de instelling I168 Doek/Sturing regel 17: Lichtuitstoot : min. doekstand wordt het doek naar een minimale doekstand gestuurd.